Работы по установке кондиционера! установка включена стоимость товара (от Поставщика). Тип (модель) кондиционера согласовать с Заказчиком перед поставкой. Наличие сертификата соответствия. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Доставка товара по адресу заказчика за счет поставщика. В стоимость товара входит установка, пуско-наладка кондиционеров с монтажом электропроводки и подключение. Расходные материалы по монтажу инсталляция, кронштейн, электрокабель, автомат, кабель- канал за счет поставщика. Поставщик должен провести усложненный монтаж с врезкой в наружный декор. Расходы, связанные с монтажом, уборкой помещения и выносом мусора несет Поставщик. КОНДИЦИОНЕРЫ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ! Тип кондиционера-Сплит-система (цвет-белый). Кондиционер (сплит-система), - с установкой. Вид кондиционера - настенный, площадь охлаждения 65-70 кв.м. Режимы работы - осушение воздуха, вентиляция, обогрев. Количество 3 штуки. Управление при помощи пульта. Состояние новое, в упаковке. Гарантия не менее 12 месяцев со дня приемки товара (установки). Гарантия 2 год с момента установки. В сумму входит установка и пуcко-наладка. ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010).

Кондиционерді орнату жұмыстары! орнату қосылған тауардың құны (жеткізушіден). Кондиционердің түрі (моделі) жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сәйкестік сертификатының болуы. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз. Тауарды Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізуші есебінен жеткізу. Тауардың құнына электр сымдарын монтаждайтын кондиционерлерді орнату, іске қосу-баптау және қосу кіреді. Жабдықтаушының есебінен монтаждау бойынша шығын материалдары, кранштейн, электр кабелі, автомат, кабель - арна. Жеткізуші сыртқы декорға бекітілген күрделі монтаждауды жүргізуі керек. Бөлмені монтаждауға, жинауға және қоқысты шығаруға байланысты шығындарды жеткізуші көтереді. КОНДИЦИОНЕРЛЕР ҚЫЗМЕТ ҚҰНЫНА КІРЕДІ! Кондиционер түрі-бөлінген жүйе (түсі ақ). Кондиционер (сплит-жүйе), - орнатумен. Кондиционердің түрі-қабырғаға орнатылған, салқындату алаңы 65-70 ш.м. жұмыс режимдері - ауаны ағызу, желдету, жылыту. Саны 3 дана. Басқару пульті. Жағдайы жаңа, қаптамада. Кепілдік тауарды (қондырғыны) қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік орнату сәтінен бастап 2 жыл. Сомаға орнату және пуко-баптау кіреді. ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010).