|  |
| --- |
| **Техническая спецификация**  **работ по прочистке колодцев и канализационных труб** |
| - Прочистка канализации механическим и гидропневматическим способами;  - прочистка наружных колодцев от мусора;  - сервисное обслуживание канализации.  - прочистка и промывка канализационных сетей (наружную, внутреннюю и дренажную канализацию)  - удаление жировых отложений из трубопроводов канализации. |
| Поставщик должен иметь необходимые трудовые ресурсы, оборудования и инструменты, наличие специализированного автотранспорта. |
| Сроки выполнения работ: производится по заявке заказчика, в течение 1-2 календарных дней.  Поставщик обязан в процессе оказания работ соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности охрана окружающей среды.  Место оказания услуг: г. Тараз, улица Болтирик шешен, 1Б. |

Техникалық сипаттамасы

|  |
| --- |
| - канализацияны механикалық және гидропневматикалық әдістермен тазалау;  - сыртқы ұңғымаларды қоқыстан тазарту;  - Канализациясына сервистік қызмет көрсету.  - кәріз желілерін тазалау және жуу (сыртқы, ішкі және дренаждық канализация)  - канализация құбырларынан майлы шөгінділерді жою. |
| Жеткізушіде қажетті еңбек ресурстары, құрал-жабдықтар мен құралдар, мамандандырылған көлік құралдарының болуы қажет. |
| Жұмыстарды орындау мерзімі: тапсырыс берушінің өтініші бойынша 1-2 күнтізбелік күн ішінде жасалады.  Өнім беруші жұмыстарды орындау процесінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті.  Қызмет көрсету орны: Тараз қаласы, Бөлтірік шешен көшесі, 1Б. |