# Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің автокөлік құралдарын кешенді ұстау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтердің

# Техникалық ерекшелігі

**Қызмет көрсету мақсаты:** автокөлік құралдарын кешенді ұстау және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер. **Автокөлік құралдарының жалпы саны** **5 (бес),** оның ішінде:

1) Hyundai Santa Fe 2019 г.в. қозғалтқыш көлемі 2359, тіркеу № 001 DR 08.

2) Hyundai Tucson - 2019 г.в. қозғалтқыш көлемі 1999, тіркеу № 002 DR 08.

3) Hyundai Elantra - 2019 г.в. қозғалтқыш көлемі 1591, тіркеу № 003 DR 08.

4) Hyundai Elantra - 2019 г.в. қозғалтқыш көлемі 1591, тіркеу № 004 DR 08.

5) ГАЗ-2705 (Автозак) - 2016 г.в. қозғалтқыш көлемі 2890, тіркеу № 005 DR 08.

**Қызмет көрсету орны:** Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Төле би даңғылы,81.

**Автокөліктердің жүру маршруты:** Жамбыл облысы мен ҚР аумағы.

**Қызмет көрсету мерзімі:** 01.07.2024 жылдан бастап 31.08.2024 жылды қоса алғанда.

# Жалпы талаптар:

* 1. Шарттың жалпы құнына мыналар кіреді:
     + автокөлік құралдарын кешенді техникалық ұстау, қызмет көрсету және жөндеу;
     + қосалқы бөлшектер;
     + АВТО керек-жарақтармен қамтамасыз ету (дәрі қобдишасы, өрт сөндіргіш, авариялық белгілер және т. б.);
     + автокөлік құралдарын жуу;
     + ЖЖМ (бензин, мотор, трансмиссиялық майлар, салқындатқыш және тежегіш сұйықтықтар);
     + Автокөліктерді техникалық тексеру
     + ақауларды анықтау үшін автомобильдерді диагностикалау
     + Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісе отырып, алдын ала құны бар жөндеу жұмыстары үшін ақау актілерін жасау;
     + шиномонтаждау жұмыстары;
     + барлық аударымдары бар жүргізушілердің жалақысы
     + жүргізушілердің іссапар шығындары.
  2. Көрсетілетін қызметтер Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарының жұмыс қабілеттілігі мен тиісті түрін қамтамасыз етуі тиіс.
  3. Көрсетілген қызметтер үшін төлем жасалған шарттың жалпы сомасы шегінде нақты көрсетілген қызметтер үшін ай сайын жүргізіледі.

# Жеткізушіге қойылатын талаптар жеткізушінің міндеттері

2.1. Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне Көліктік қызмет көрсету үшін гараждан тәулік бойы шығу мүмкіндігімен, оның ішінде кемінде кестені сақтай отырып, тапсырыс берушінің автокөлік құралдарына қажетті мөлшерде тиісті санаттағы білікті жүргізушілермен (жеке еңбек шарттарын міндетті түрде жасай отырып, жүргізушілердің кандидатуралары Тапсырыс берушімен келісіледі) қамтамасыз ету:

– қызметтік автокөлік құралдары үшін (келісім бойынша автокөлік бірліктерінің саны) - дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 08:00-ден 19:30-ға дейін.

- арнайы және кезекші автокөлік құралдары үшін (келісім бойынша автокөлік бірліктерінің саны) – жұмыс уақыты демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, Тапсырыс берушімен келісіледі.

* 1. Қажет болған жағдайда жүргізушілерге алкогольдік/есірткілік масаңдық мәніне медициналық тексеру жүргізу.
  2. Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарын Орындаушыға қабылдау-тапсыру актісімен өткізу жұмыстары Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Автокөлік құралдарын аутсорсингге беру/қайтару кезінде Тараптардың өкілдері автомашинаның шанағын, салонын және жүксалғышын зақымданудың болуы немесе болмауы тұрғысынан қарайды. Қабылдау-тапсыру актісінде ауыстыруға немесе жөндеуге жататын жылжымалы сыртқы немесе ішкі бөлшектер мен қосалқы бөлшектердің жинақтауыштары сипатталады. Қарау нәтижелері қабылдау-тапсыру актісінде Тараптар өкілдерінің қол қоюымен белгіленеді. Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап Орындаушы Тапсырыс берушінің автомашиналары мен жинақтаушы қосалқы бөлшектерінің сақталуы үшін шарт мерзімі өткеннен кейін автокөлікті Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін материалдық жауапты болады.
  3. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу Тапсырыс берушінің қызметтік көлік құралдарын жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚК) жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алынған көлік құралдарының қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып, көлік құралдарын жөндеуді қамтиды. Орындаушы Тапсырыс берушінің көлік құралының құжат айналымын (электрондық/қағаз түріндегі тапсырыс, шағымдану себебін көрсететін бұйрық, орындалған жұмыс түрлері, ауыстырылған қосалқы бөлшектер, қосалқы бөлшектерге шот-фактуралар, пайдаланылған жанар-жағар майдың көлемі) жүргізуге міндетті. Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өтініштердің хронологиясын есепке алу және салыстыру үшін құжаттамаға қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.
  4. Техникалық қызмет көрсету белгілі бір жиілікте және белгіленген тәртіпте нұсқаулықта, қызмет көрсету кітапшасында көрсетілген өндірушінің ұсыныстарына сәйкес болуы керек;
  5. Келісімшарт бойынша ауыстырылған бөлшектер, тораптар, тораптар мен майлау материалдары конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, соңғы немесе сериялық үлгілер болуы керек, майлар мен сүзгілерді ауыстыру нормативтік –техникалық, пайдалану құжаттамаларының талаптарына сәйкес техниканың нақты түріне «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.04.2015 жылғы «Көлік құралдарын техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы» № 547 бұйрығы негізінде, сондай-ақ автожүріс бойынша. Ақаулар болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің бірінші өтініші бойынша оны екі күнтізбелік күн ішінде сапалы бөлікке ауыстыруға міндетті;
  6. Жөндеуге дейін Орындаушы Тапсырыс берушімен барлық қосалқы бөлшектер мен бөлшектерді орнатуды (ауыстыруды) алдын ала келісуге міндетті. Көлік құралына техникалық қызмет көрсету жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге барлық алынған қосалқы бөлшектер мен бөлшектерді қайтаруға міндетті;
  7. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті;
  8. Қажет болған жағдайда автослесарлардың қала сыртына шығу, сондай-ақ мамандандырылған автоэвакуатордың автомашиналардың сынған жеріне шығу мүмкіндігі.
  9. Шығарылған жылы 3 жылдан астам автомобильдерге техникалық байқау жүргізу
  10. Тапсырыс берушінің талабы бойынша көлік құралдарын жөндеу жұмыстарын жүргізу орнына жеткізу үшін эвакуатор қызметін қамтамасыз ету.
  11. Тапсырыс берушінің өкілдеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қатысуға және олардың орындалу барысын бақылауға мүмкіндік беру.
  12. Автокөлік құралдары сынған жағдайда өнім беруші оларды анықталған сәттен бастап 24 сағат ішінде жоюға міндетті
  13. Автокөлік құралдарының сыртқы түрін бақылау;
  14. Автокөлік құралдарын жуу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тиісті түрде мамандандырылған бокстарда кезектен тыс жүргізіледі.
  15. Шарт жасалғаннан кейін өнім беруші ай сайынғы қызметтерді көрсету кестесін жасауға міндетті ;
  16. Ай сайын жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаудың алдын алу мәніне нұсқама жүргізу;
  17. **Шарт жасалғаннан кейін өнім беруші Тапсырыс берушіге 3 жұмыс күні ішінде жүргізушілерге жеке куәліктерінің көшірмелерін, жүргізуші куәліктерін , еңбек шарттарын/бұйрықтарын,сотталмағандығы туралы анықтамаларды психо/наркологиялық диспансерден ұсынуға міндетті;**
  18. Жұмыстан тыс уақытта автокөлік құралдары Тапсырыс берушінің аумағында не Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған жазбаша келісім бойынша болуға тиіс;
  19. Автокөлік құралдары жүргізушілерінің ЖҚЕ жүйелі түрде бұзуына жол бермеу, жүргізушілердің ЖПҚ бұзушылықтарын жасаған айына 2 және одан да көп уақытқа оларға тәртіптік және айыппұл санкцияларын, оларды ауыстырғанға дейін салда қолдану;
  20. Жүргізушілерден қолданыстағы әкімшілік айыппұлдарды уақтылы төлеуді талап ету, бірақ түскен күннен бастап 7 күнтізбелік күннен кешіктірмей. Уақытында төленбеген жағдайда, алдағы жалақыдан қажетті соманың ұсталуын қамтамасыз ету;
  21. Жүргізушілердің кінәсінен зақымдалған, сондай-ақ ЖКО болған жағдайда, оларды қысқа мерзімде өз есебінен қалпына келтіруді қамтамасыз ету;
  22. Жүргізушілер ЖКО жасаған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіні, сондай-ақ сақтандыру компаниясын хабардар етуге міндетті;
  23. Әрбір жасалған ЖКО бойынша Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды ұсына отырып, қызметтік тексеру жүргізу;
  24. Жүргізушілердің сыртқы келбеті мен сыпайылығы үшін толық жауапкершілік алу;
  25. Ауру себебі бойынша еңбекке жарамсыздық демалысына шыққан жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсынуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету мақсатында жүргізушіні ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті;
  26. Тапсырыс берушінің талабы бойынша көрсетілетін қызметтер шеңберінде қажетті ақпаратты ұсыну;
  27. Автокөлік құралдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, автокөлік құралдарының мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;
  28. автокөлік құралдарын талап етілетін мекен-жайлар бойынша беруді уақтылы қамтамасыз ету;
  29. **Белгіленген тәртіпте жол парақтарын ресімдеу;**
  30. **Жоғарыда көрсетілген автокөлік құралдары бойынша қоршаған ортаның ластануы (қоршаған ортаға эмиссиялар) үшін салықтар төлеуге;**
  31. Автоорталықтың стационарлық жағдайында оның өндірістік мүмкіндіктерін ескере отырып және заманауи жабдықтарды қолдана отырып, техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді кезектен тыс жүргізу;
  32. Өнім беруші қызмет көрсету кезінде автокөлік құралдарының техникалық жай-күйіне бақылауды жүзеге асыруға және шығыс материалдарын ауыстыра отырып және тиісті жұмыстарды (қосалқы бөлшектер және оларды ауыстыру: май сүзгілері бар мотор майы, жүріс бөлігінің бөлшектері, аккумуляторлар, авариялық белгілер, дәрі қобдишалары, радиатор, шамдар, қалыптар, фильтрлер, шырақтар, ГРМ, антифриз белдіктері, тежегіш сұйықтығы, щеткалар және т. б., шиномонтаждау жұмыстары, диагностикалық жұмыстар,техникалық байқау)жүргізе отырып, олардың жарамды техникалық жай- күйін қамтамасыз етуге міндетті;
  33. **Жүргізушілерге еңбекақыны ай сайын уақытылы беруді қамтамасыз ету, сондай-ақ талап етілетін зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар мен салықтарды уақтылы аудару. Жүргізушілердің тиісті деңгейде қызметтерді көрсетуі үшін жалақысы заңнамада көзделген салықтарды, жарналарды және төлемдерді шегергеннен кейін кемінде 120 000 (жүз жиырма мың) теңгені құрауы тиіс, сондай-ақ, әр тоқсан сайын бір реттен кем емес бір лауазымдық еңбекақы мөлшерінен кем емес ынталандыру сыйақыларын ескеру қажет;**
  34. Жүргізушілерді іссапар шығындарымен қамтамасыз ету. Бензинмен қамтамасыз етуді ескере отырып, оның ішінде техникалық ерекшеліктің №1 қосымшасында көрсетілген нормаларға сәйкес жанар-жағармаймен қамтамасыз ету;
  35. Жүргізушілермен санитарлық нормалардың (маскалар,антисептиктер) сақталуын қамтамасыз ету.қолғап).
  36. Техникалық ерекшелік бойынша қыста және жазда жанар-жағармай шығынының бекітілген нормаларына сәйкес ай сайын 6 автокөлікті талон/карточка түрінде АИ-92 маркалы бензинмен қамтамасыз ету, техникалық ерекшеліктердің 1 қосымшаларына сәйкес;
  37. **Шартқа қол қойылғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде Орындаушы техникалық ерекшеліктің 2 қосымшасына сәйкес жұмыс құнының егжей-тегжейлілігін шарт шеңберінде бекітуі және Тапсырыс берушіге ұсынуы қажет;**
  38. **Орындаушы әр айдың 25 күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушінің тағайындалған жауапты қызметкеріне көрсетілетін қызметтердің (жұмыстардың) барлық түрлерін, қосалқы бөлшектерді және т.б., сондай-ақ әрбір позиция бойынша соманы көрсете отырып, қағаз түрінде көрсетілген қызметтер (жұмыстар) актісін келісуге және қабылдауға ұсынуға міндетті (таратып жазу). Қызмет ҚР СТ 3.55-2004 Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына сәйкес келуі тиіс.**
  39. Шарт бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажеттi жұмыстарды орындауға арналған өндiрiстiк үй-жайлар (сервис станциясы) техникалық регламенттердiң талаптарына, техникалық қызмет көрсету станциясының қызметi үшiн қажеттi өртке қарсы және санитарлық нормаларға сәйкес болуға тиiс;
  40. Өндірістік үй-жайлар (сервис станциясы) автокөлік механиктерінің, келушілер мен Орындаушы персоналының еңбекті қорғау ережелерін сақтауын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің көліктерінің қауіпсіз орналасуын қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес келуі керек.
  41. Орындаушы көрсетілген қосалқы бөлшектерге және көрсетілген қызметтерге (жұмыстарға) кемінде 6 айға кепілдік мерзімін көрсете отырып, ұсынылатын қызметтер (жұмыстар) бойынша кепілдік міндеттемелерін ұсынуға тиіс.

# Техникалық қызмет көрсету станциясына қойылатын талаптар

* 1. Қызмет көрсету нысанының орналасқан жері- Тараз қаласы
  2. Меншікті немесе жалға алынған эвакуатордың болуы.
  3. Өртке қарсы Мүкәммалдың болуы.
  4. Келесі жабдықтардың болуы:

– жүк көтергіштігі 5 тонна көтергіш-2 данадан кем емес

* + - 3-D технологиясымен құлау стенді
    - компьютерлік диагностика жүргізу жабдығы
    - ТҚК жүргізуге арналған жабдық (қозғалтқыштағы майларды ауыстыру аппараты, АКПП, антифриз және т. б.)
    - шиномонтаждау жұмыстарын жүргізу бойынша жабдықтар.

# Автокөлік құралдарын жууға қойылатын талаптар

* 1. Кемінде 2 пост.
  2. Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарын жуу айына 4 рет Тараптар бекіткен тізім бойынша кезектен тыс жүргізіледі..
  3. Автокөлікті жууға шанақты, шиналарды, дискілерді жуу, салонды тазалау, поликтерді, орындықтарды, панельдерді, есіктерді, шыныларды, жүксалғышты және т. б. жуу кіреді.

Орындаушы қызметтерді көрсету барысында мыналарды қамтамасыз етуі керек:

- Тапсырыс берушіге автокөлік жууды тәулік бойына қамтамасыз ету;

- Тапсырыс берушіге автокөлік жууда контактісіз автожуу және су қысымымен ұрып-соғуға және жууға арналған құрылғыны қолдану арқылы;

- жылтырату, көлік жуу кезінде қолданылатын барлық шығын материалдарын, тазалау құралдарын, құрал-саймандарды, жабдықтарды өз есебінен қамтамасыз етуге;

- салонның ішін тек арнайы тазалағыш заттармен тазалау;

- жылытылатын үй-жайларда Тапсырыс берушінің көліктерін жууды қамтамасыз етуге;

- қызметтерді көрсету кезінде суық және ыстық судың болуын қамтамасыз ету;

- қызметтерді көрсету Тапсырыс берушінің көліктерінің техникалық ақауларына, жарықтарға, бөліктерге, сызаттарға және басқа да зақымдануына әкелмеуі керек.

# Автомобильдерді жөндеу жұмыстары бойынша көрсетілетін қызметтер тізбесі.

Автокөлік диагностикасы

# Автокөлік қозғалтқыштарындағы, беріліс қорабындағы (АКПП/МКПП) майды шұғыл ауыстыру:

# Инжекторды жуу

Қозғалтқышты жөндеу:

# АКПП/МКПП жөндеу және диагностикалау

Жүріс бөлігін жөндеу:

# Салқындату және жылыту жүйесін жөндеу:

Рульдік басқаруды жөндеу

Геометрия, дөңгелектердің құлауы

Шанақ жұмыстары

Қажет болған жағдайда Шанақ жұмыстары Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жол-көлік оқиғасы (ЖКО), дүлей зілзала немесе автокөлік шанағы металының шаршауы (тот, коррозия және т.б.) жағдайында жүргізіледі.

Жұмыстың бұл түрі Автокөлік корпусының бастапқы геометриясын қалпына келтіруді немесе жеке бөлшектерді ауыстыруды/қалпына келтіруді, компьютердің сыртқы түрін қалпына келтіруді қамтиды, оған компьютерлік бояуларды таңдау арқылы бояу кіреді.

Кейбір жағдайларда жұмыстың бұл түрін осы көлік сақтандырылған сақтандыру компаниясы өтей алады. Бұл жағдайда Қызметтерді төлеу бойынша барлық жұмыстарды орындаушы сақтандыру компаниясы арқылы жүргізеді.

**6.Шиналарды орнату және шиналарды жөндеу қызметтеріне қойылатын талаптар.**

Қызмет көрсету объектісінде өрт сөндіру құралдарының болуы, автоматты өрт және күзет дабылы, шиналарды орнатуға арналған жабдықтар, құралдар мен кілттер жиынтығы, дөңгелектерді теңестіру және т.б.

- шиналарды орнату және жөндеу жұмыстары мамандандырылған бокстарда кезектен тыс дұрыс орындалады.

- шиналарды орнату және жөндеу жұмыстарына шиналарды бөлшектеу және монтаждау, доңғалақ жиектерін ағымдағы жөндеу және толық дөңгелектерді теңгеру, сонымен қатар түтіктерді жөндеу және т.б.

Жұмыстар мен қызметтерді Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қабылдайтын болады. Жұмыстар мен қызметтердің орындалуы Орындаушы мен Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен расталуға тиіс.

**Ескерту:** Орындаушы қызметтерді көрсету кезінде жанар-жағармай материалдарының, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарының бағасының көтерілу тәуекелдерін көтереді және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын ұлғайту үшін негіз бола алмайды.

**Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу үшін құжаттар тізбесі:**

1. Орындаушының қолы мен мөрі қойылған Атқарылған жұмыстардың (қызметтердің) орындалу актісі
2. Көрсетілген қызметтердің барлық түрлері,қосалқы бөлшектер және т. б. көрсетілген қызметтердің актісі, сондай-ақ әрбір позиция бойынша сома (таратып жазу)
3. Автокөліктерді жуу мен жанар-жағар майға берілетін талондар есебінің ведомосі немесе қабылдап-тапсыру актілері.
4. Жүргізушілердің табелі (жұмыс уақыты есебінің табелі)
5. Жүргізушілердің еңбекақысы көрсетілген және барлық аударымдармен (салықтар, жарналар және т.б.), сондай-ақ атқару парағы бойынша ұсталымдары көрсетілген есеп ведомосі
6. Жүргізушілердің есеп айырысу парақшалары

\* құжаттарды ай сайын 25-не дейін ұсыну.

Өзінің баға ұсынысының сомасын айқындау үшін Өнім беруші шарт жасалғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде техникалық ерекшеліктің 2 қосымшасына сәйкес баға калькуляциясын ұсынуға міндетті.

# Техническая спецификация

**Услуги по комплексному содержанию и техническому обслуживанию автотранспортных средств Департамента экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу**

**Цель оказания Услуг:**Услуги по комплексному содержанию и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

**Общее количество автотранспортных средств составляет 5 (пять), из них:**

1) Hyundai Santa Fe 2019 г.в. объем двигателя 2359, р/н 001 DR 08.

2) Hyundai Tucson - 2019 г.в. объем двигателя 1999, р/н 002 DR 08.

3) Hyundai Elantra - 2019 г.в. объем двигателя 1591, р/н 003 DR 08.

4) Hyundai Elantra - 2019 г.в. объем двигателя 1591, р/н 004 DR 08.

5) ГАЗ-2705 (Автозак) - 2016 г.в. объем двигателя 2890, р/н 005 DR 08.

**Место оказания Услуг:** Жамбылская область, город Тараз, проспект Толе би, 81.

**Маршрут движения автомобиля:** Территория по Жамбылской области и РК.

**Срок оказания услуг:** с 01.07.2024 по 31.08.2024 года.

# Общие требования:

* 1. В общую стоимость Договора входит:
* комплексное техническое содержание, обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
* запасные части;
* обеспечения авто принадлежностями (аптечка, огнетушитель, аварийные знаки и т.д.);
* мойка автотранспортных средств;
* ГСМ (бензин, моторные, трансмиссионные масла, охлаждающие и тормозные жидкости);
* технический осмотр автомобилей
* диагностика автомобилей для выявления неисправностей
* составление дефектов очных актов для ремонтных работ с предварительной стоимостью с обязательным согласованием с Заказчиком;
* шиномонтажные работы;
* заработная плата водителей со всеми отчислениями
* командировочные расходы водителей.
  1. Предоставляемые Услуги должны обеспечивать работоспособность и надлежащий вид автотранспортных средств Заказчика.
  2. Оплата за оказанные Услуги производится ежемесячно за фактически оказанные Услуги в пределах общей суммы заключенного Договора.

# Требования к поставщику Обязанности Поставщика

2.1. Обеспечить квалифицированными водителями соответствующей категории, в необходимом количестве на автотранспортные средства Заказчика (с обязательным заключением индивидуальных трудовых договоров, кандидатуры водителей согласовываются с Заказчиком), с возможностью круглосуточного выезда из гаража для транспортного обслуживания сотрудников Заказчика, в том числе с соблюдением графика не менее чем:

* для служебных автотранспортных средств (количество единиц автотранспорта по согласованию) – с понедельника по пятницу с 08:00 часов по 19:30 часов.
* для специальных и дежурных автотранспортных средств (количество единиц автотранспорта по согласованию) – время работы согласовывается с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.
  1. При необходимости проводить медицинский осмотр водителей на предмет алкогольного/наркотического опьянения.
  2. Передача автотранспортных средств Заказчика осуществляется Поставщику по акту приема-передачи в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках. При передаче/возврате на аутсорсинг автотранспортных средств представители Сторон производят осмотр кузова, салона и багажника автомашины на предмет наличия и отсутствия повреждений. В акте приема-передачи описываются подвижные наружные или внутренние детали и комплектующие запасные части, подлежащие к замене или ремонту. Результаты осмотра отмечаются в акте приема-передачи под подпись представителей Сторон. С момента подписания акта приема-передачи Сторонами Поставщик несет ответственность за сохранность автомашин и комплектующих запасных частей Заказчика до возврата автотранспорта Заказчику по истечению срока Договора.
  3. Техническое обслуживание и ремонт должны обеспечить поддержание служебных автомобилей Заказчика в исправном состоянии, обеспечить безопасность движения. В состав технического обслуживания (далее – ТО) входит ремонт автотранспортных средств с заменой запасных частей, приобретаемых за счет средств поставщика. Поставщик должен вести документооборот автотранспортных средств Заказчика (электронный/бумажный заказ наряд отражающий причину обращения, виды оказанных работ, замененных запасных частей, накладные на запасные части, количество затраченных горюче-смазочных материалов), при этом Поставщик должен при первом обращении Заказчика представить доступ к документации для учета и сличений хронологий обращений.
  4. Техническое обслуживание должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя, изложенном в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке с определенной периодичностью и в установленном порядке;
  5. Детали, узлы, агрегаты и смазочные материалы, замененные в рамках договора, должны быть новыми, неиспользованными, новейшими, либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, замена масел и фильтров производится в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации на конкретный вид техники, на основании Приказа Министра по инвестициям и развитию РК №547 «Об утверждении Правил технической эксплуатации автотранспортных средств» от 30.04.2015 года, а также согласно пробегу авто. В случае появления дефектов, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика в течение двух календарных дней произвести замену на качественную деталь;
  6. До выполнения ремонта поставщик обязан предварительно согласовывать с заказчиком установку (замену) всех запасных частей и деталей. После завершения работ по техническому обслуживанию автотранспорта Поставщик обязан отдавать Заказчику все снятые запасные части и детали;
  7. Не передавать свои права обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
  8. Возможность выезда автослесарей за пределы города при необходимости, а также выезда специализированного авто эвакуатора к месту поломки автомашин.
  9. Провести технический осмотр автомобилей годом выпуска более 3х лет.
  10. Обеспечить по требованию Заказчика услуги эвакуатора для доставки транспортных средств к месту проведения ремонтных работ.
  11. Предоставить представителям Заказчика возможность присутствовать при осуществлении ремонтных работ и контролировать ход их выполнения.
  12. В случае поломки автотранспортных средств поставщик обязан устранить их в течении 24 часов с момента обнаружения
  13. Следить за внешним видом автотранспортных средств;
  14. Мойка автотранспортных средств производится надлежащим образом в специализированных боксах по заявке Заказчика вне очереди.
  15. После заключения договора поставщик обязан составить план график оказания ежемесячных услуг;
  16. Ежемесячно проводить инструктаж на предмет соблюдения правил дорожного движения, а также предупреждения совершения административных правонарушений;
  17. **После заключения договора поставщик обязан в течение 3 рабочих дней предоставить Заказчику на водителей копии удостоверении личности, водительские права, трудовые договора/приказы, справки о несудимости, с психо /наркологического диспансера;**
  18. Во вне рабочее время автотранспортные средства должны находиться на территории Заказчика, либо по письменному согласованию, составленному между Заказчиком и Поставщиком;
  19. Не допускать систематическое нарушение ПДД водителями автотранспортных средств, за 2 и более в месяц совершения водителями нарушений ППД, применять к ним дисциплинарные и штрафные санкции, в плоть до их замены;
  20. Требовать от водителей своевременное погашение имеющихся административных штрафов, но не позднее 7 календарных дней с момента получения. В случае неуплаты в установленный срок, обеспечить удержание требуемой суммы с предстоящей заработной платы;
  21. В случае повреждения, а также совершения ДТП по вине водителей, обеспечить их восстановление за свой счет и в кратчайшие сроки;
  22. В случае совершения водителями ДТП Поставщик обязан в день совершения уведомить Заказчика, а также страховую компанию;
  23. По каждому совершенному ДТП проводить служебную проверку с предоставлением соответствующих документов Заказчику;
  24. Нести полную ответственность за внешний вид и обходительность водителей;
  25. В случае выхода на больничный по причине болезни Поставщик обязан предоставить копии соответствующих документов Заказчику, а также в целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика обеспечить замену водителя.
  26. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию в рамках оказываемых услуг;
  27. Обеспечивать бесперебойную работу автотранспортных средств, осуществлять контроль над целевым использованием автотранспортных средств;
  28. Своевременно обеспечить подачу автотранспортных средств по требуемым адресам;
  29. **Оформлять в установленном порядке путевые листы;**
  30. **Уплачивать налоги за загрязнения окружающей среды (эмиссии в окружающую среду) по вышеуказанным автотранспортным средствам;**
  31. Производить техническое обслуживание и текущий ремонт в стационарных условиях автоцентра с учетом его производственных возможностей и с применением современного оборудованию, вне очереди;
  32. Поставщик при оказании услуг обязан осуществлять контроль над техническим состоянием автотранспортных средств и обеспечивать их исправное техническое состояние с заменой расходных материалов и проведением соответствующих работ (запасные части и их замена: моторное масло с масляными фильтрами, детали ходовой части, аккумуляторы, аварийные знаки, аптечки, радиатор, лампочки, колодки, фильтра, свечи, ремни ГРМ, антифриз, тормозная жидкость, щетки и т.д., шиномонтажные работы, диагностические работы, технически осмотр);
  33. **Обеспечить своевременную ежемесячную выдачу заработных плат водителям, а также своевременно перечислять требуемые пенсионные взносы, социальные отчисления, другие отчисления и налоги в бюджет. В целях надлежащего оказания водителями услуг заработная плата должна быть не менее 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге после вычета предусмотренных законодательством налогов, платежей и сборов, а также надбавки стимулирующего характера в виде премии не менее одного раза в квартал в размере не менее одного оклада;**
  34. Обеспечить командировочными расходами водителей, в том числе обеспечение ГСМ согласно нормам, указанным в технической спецификации прил. №1;
  35. Обеспечить водителями соблюдение санитарных норм (маски, антисептики. перчатки).
  36. Ежемесячно обеспечивать 5 автотранспортных средств бензином АИ-92 в виде талонов/карт, согласно утвержденным нормам положенности расхода ГСМ в зимний и летний период согласно приложению 1 к технической спецификации;
  37. **После подписания договора в течение 2 (двух) рабочих дней Поставщик должен утвердить детализацию стоимости работ согласно Приложению 2 к технической спецификации в рамках суммы договора и представить Заказчику;**
  38. **Не позднее 25 числа каждого месяца Поставщик обязан предоставлять на согласование и принятие услуг назначенному ответственному сотруднику Заказчика акт оказанных услуг (работ) в бумажном виде, с указанием всех видов оказанных услуг (работ) , запасных частей и т.д., а также суммы по каждой позиции (расшифровка). Услуга должна соответствовать национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3.55-2004;**
  39. Производственное помещение (станция технического обслуживания) для производства работ, необходимых для исполнения обязательств по договору, должно соответствовать требованиям технологического регламента, пожарным и санитарным нормам, предъявляемым для осуществления деятельности СТО;
  40. Прозводственное помещение (станция технического обслуживания) должно соответствовать требованиям обеспечивающее соблюдение правил охраны труда автослесарей, посетителей и персонал поставщика, а также безопасное расположение автотранспортных средств Заказчика.
  41. Исполнитель должен предоставить гарантийные обязательства по представляемым услугам (работам), с указанием срока гарантии на указанные запасные части и оказанные услуги (работы) не менее чем на 6 месяцев.

# Требования к станции технического обслуживания

* 1. Месторасположение объекта обслуживания- город Тараз
  2. Наличие собственного или арендованного эвакуатора.
  3. Наличие противопожарного инвентаря.
  4. Наличие следующего оборудования:
* подъемник грузоподъемностью 5 тонн – не менее 2 шт
* стенд развал - схождения с 3-D технологией
* оборудование по проведению компьютерной диагностики
* оборудование для проведения ТО (аппарат замены масел в двигателе, АКПП, антифриз и т. д.)
* оборудование по проведению шиномонтажных работ.

# Требования к мойке автотранспортных средств

* 1. Не менее 2 постов.
  2. Мойка автотранспортных средств Заказчика производится 4 раза в месяц вне очереди по утвержденному списку Сторонами
  3. В мойку автотранспорта входит: мойка кузова, шин, дисков, чистка салона, мытье поликов, сидений, панели, двери, стекла, багажник, полировка салона и т.д.

Поставщик в ходе оказания услуг должен обеспечить:

- мойку автомобилей Заказчика в круглосуточном режиме;

- мойку автомобилей Заказчика с использование аппарата бесконтактной мойки и аппарата для отбивки и мойки под напором воды;

- все расходные материалы, чистящие средства, инструменты, оборудования, используемые при полировке, мойке автомобилей обеспечивать за свой счет;

- чистку салона автомашины только специальными чистящими средствами;

- обеспечить мойку автотранспорта Заказчика в отапливаемых помещениях;

- обеспечить наличие холодной и горячей воды в момент оказания услуг;

- оказание услуг не должно приводить к техническим неисправностям, трещинам, сколам, царапинам и иным повреждениям автотранспорта Заказчика.

# Перечень оказываемых услуг по ремонтным работам автомобилей.

Диагностика автомашин

# Срочная замена масла в двигателях, коробке передачи (АКПП/МКПП) автотранспорта

Промывка инжектора Ремонт двигателя

# Ремонт и диагностика АКПП/МКПП

Ремонт ходовой части:

# Ремонт системы охлаждения и отопления

Ремонт рулевого управления Геометрия, развал - схождения колес

Кузовные работы

При необходимости кузовные работы производятся согласно заявке Заказчика в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), стихийное бедствия или усталости металла кузова (ржавчина, коррозия и т.д.) автотранспорта.

Данный вид работ подразумевает восстановление первичной геометрии кузова автотранспорта или замену/восстановление отдельных деталей, к восстановлению внешнего вида автомашины, которое включает покраску с использованием компьютерной подборки красок.

Данный вид работ в отдельных случаях может компенсироваться страховой компанией, где застрахована данная автомашина. В этом случае все работы по работе оплате услуг Исполнитель производит через страховую компанию.

**6.Требования к шиномонтажным и шиноремонтным услугам.**

Наличие противопожарного инвентаря на объекте обслуживания, автоматической пожарно-охранной сигнализации, оборудование для шиномонтажных работ, набор инструментов и ключей, развал схождение и т.д.

- шиномонтажные и шиноремонтные работы оказываются надлежащим образом в специализированных боксах вне очереди.

-шиномонтажные и шиноремонтные работы включают демонтаж и монтаж шин, текущий ремонт дисков колес и балансировку колес в сборе, а также ремонт камер и т.д.

Работы и услуги будут приниматься уполномоченными представителями Заказчика. Выполнение работ и услуг должно подтверждаться актами выполненных работ (оказанных услуг), подписанных Поставщиком и представителем Заказчика.

**Примечание:** риски по повышению цен на горюче-смазочные материалы, запасные и расходные части при оказании услуг несет Поставщик, и не могут служить основанием для увеличения суммы договора о государственных закупках.

**Перечень документов для оплаты оказанных услуг:**

Ежемесячно:

1. Акт выполненных работ (услуг) с подписью и печатью Исполнителя.
2. Акт оказанных работ (услуг) с указанием всех видов оказанных услуг, запасных частей и т.д., а также суммы по каждой позиции (расшифровка).
3. Акт приема-передачи или ведомость учета выдачи талонов на бензин и мойки автомобиля.
4. Табель водителей (табель учета рабочего времени)
5. Расчетный ведомость с указанием зарплаты водителей и со всеми отчислениями (налоги, взносы и т.д.), а также удержанию по исполнительным листам.
6. Расчетные листы водителей.

\*предоставить документы ежемесячно до 25 числа.

Для определения суммы своего ценового предложения Поставщик в течение 2 рабочих дней после заключения договора обязан предоставить калькуляцию цен (расчет) согласно приложения 2 к технической спецификации.