**2024 жылғы № \_\_\_ келісімге №2 қосымша.**

**Ерекшеліктері мен сипаттамасы**

* + **«Ылғалды еден» сақтық белгісін жасау бойынша жұмыс**
	+ Материал – Пластмасса, Түрі – Штендер.
	+ Қолдану - Үй-жай ішінде

 "Абайлаңыз тайғақ еден" деген жазу!

1. Тілі – қазақ, ағылшын, орыс.
2. Материал – пластик, полиэстер
3. Қара полиэтиленді бояу немесе жапсырма
4. Биіктігі 610 мм, үстіңгі ені 220 мм-ден 300 мм-ге дейін ұзарту үшін
5. Салмағы 0.73 кг.
6. Саны 16 дана

Жаңадан жуылған тайғақ едендер туралы келушілерді ескертуге арналған тақтайшалар. "Ылғал еден" жылжымалы тақтайшалары едендерді тазалау кезінде және одан кейін еденге орнатылатын жиналмалы пластик үйлер түрінде жасалған. "Абайлаңыз – ылғал еден" тақтайшаларын жасауға болады.

" Абайлаңыз – ылғал еден " тақтайшасы келушілер мен қызметкерлердің жарақаттануын болдырмау үшін дымқыл тазалағаннан кейін орнатылады. Ылғалды тазалауды жиі қолдануға тура келетін " Абайлаңыз – ылғал еден " белгісін пайдалану ыңғайлы.

**Приложение №2 к договору №\_\_\_от\_\_\_\_2024г.**

**Техническая спецификация**

**Работы по изготовлению Знак осторожно "Мокрый пол"**

o Материал – пластик, тип – подставка.

o Использование – в помещении

 Надпись «Осторожно, мокрый пол»!

1. Язык – казахский, английский, русский.

2. Материал – пластик, полиэстер.

3. Черная полиэтиленовая краска или наклейка.

4. Высота 610 мм, ширина верхней части от 220 мм до 300 мм.

5. Вес 0,73 кг.

6. Количество 16 штук

Таблички, предупреждающие посетителей о свежевымытых скользких полах. Передвижная плитка «Мокрый пол» изготавливается в виде разборных пластиковых домиков, которые устанавливаются на пол во время и после уборки полов. Можно сделать таблички «Осторожно – мокрый пол».

Для предотвращения травмирования посетителей и персонала после влажной уборки устанавливается знак «Осторожно – мокрый пол». Удобно использовать знак «Осторожно – мокрый пол», что требует частого применения влажной уборки.