**Қосымша № 1**

Қысқаша сипаттамасы: Жалпы ауданы 160 шаршы метр ағаш конструкцияларды өртке қарсы өңдеу.

Қажетті талаптар:

1. Өртке қарсы өңдеу актісін жасау.

2. Қолданылатын өртке қарсы құрамға сертификаттар беру.

3. Аяқталған жұмысты тапсырыс берушіге жеткізу.

4. Өртке қарсы құрамдар Қазақстан Республикасының СТ 615-1-2011 «Өртке қарсы құрамдар мен заттар. 1-бөлім. Ағаш және ағаш негізіндегі материалдарға арналған өртке қарсы заттар»; Жалпы техникалық шарттар».

**Приложение № 2**

Краткая характеристика: Огнезащитная обработка деревянных конструкции общей площадью 160 кв.м

Необходимые требования:

1. Составление акта огнезащитной обработки.
2. Предоставление сертификатов на применяемый огнезащитный состав.
3. Сдача проведённых работ заказчику.
4. Огнезащитные составы должны соответствовать государственному стандарту **Республики Казахстан СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1**. Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе»; Общие технические условия".