**Техническая спецификация по заправке копировально-множительной техники на 2024 год**

При заправке копировально-множительной техники и оргтехники должна производиться процедура по чистке и заполнению тонером отработавшего свой ресурс картриджа, позволяющий регенерировать печатающие свойства картриджа, а также при необходимости для качественной печати производить замену деталей за счет исполнителя: чип, ракель, фотобарабан, каратрон, магнитный вал. Заправлять картридж необходимо оригинальным тонером, соответствующей модели принтера и копировального аппарата. Услуга должна оказываться без задержек, качественно и своевременно. Срок заправки картриджей в течение 15 календарных дней с момента поступления заявки Исполнителю по месту нахождения Заказчика по адресу Байзакова 303, 4-этаж вне зависимости от количества картриджей разных моделей. После заправки картриджей ставить сервисную бирку (дата заправки) и упаковывать в пакет, предоставить акты по количеству заправленных картриджей, прикладывать страницу пробной печати. В случае некачественной печати картриджа Заказчик направляет обращение Исполнителю для устранения неисправности за счет Исполнителя. Услуга по заправке копировально-множительной техники и оргтехники оказывается Исполнителем по адресу Байзакова 303, 4-этаж. Перечень оргтехники, подлежащей обслуживанию с указанием количества замен и/или заправок картриджей, указан в нижеприведенной таблице №1. Допускаются изменения по количеству замен моделей/комплектов картриджей или их заправок в рамках Общей суммы Договора. Вышедшие из строя картриджи (отработавшие свой ресурс) должны быть возвращены Заказчику с обязательным актом технического осмотра, содержащим экспертное заключение о невозможности их дальнейшего использования. После оказания Услуг на корпусе картриджа не должны присутствовать следы проведенных работ (тонер, смазка и т.д.) т.е. корпус должен быть чистым, не должно быть грубых следов его вскрытия (сколы, не предусмотренные отверстия, отломанные и деформированные части корпуса).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование принтера** | **№ картриджа** | **Количество заправок до конца года** | **Описание регламентных работ** |
| 1 | HP M125 | 283А | 40 | Прочистка, заправка, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 2 | HP M1132 | 285А | 20 | Прочистка, заправка, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 3 | HP M28A | 44А | 30 | Прочистка, заправка, замена чипа, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 4 | HP M130a | 217А | 30 | Прочистка, заправка, замена чипа, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 5 | Xerox 3225 | 106R02778 | 5 | Прочистка, заправка, замена чипа, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 6 | HP 134a | 233А | 30 | Прочистка, заправка. |
| 7 | HP 134a | 234А | 12 | Прочистка, замена чипа, замена фотобарабана, каратрона, дозирующего лезвия. |
| 8 | Canon 3010B | 235А | 10 | Прочистка, заправка, замена вышедших из строя запасных частей картриджа. |
| 9 | HP LaserJet M436 | HP 57A (CF257A) | 2 | Прочистка, замена чипа, замена фотобарабана, каратрона, дозирующего лезвия. |
| 10 | HP LaserJet M436 | HP 56A (CF256A) | 4 | Прочистка, заправка, замена чипа. |
| 11 | HP LaserJet M443nda | HP 57A (CF257A) | 3 | Прочистка, замена чипа, замена фотобарабана, каратрона, дозирующего лезвия. |
| 12 | HP LaserJet M443nda | HP 335A (W1335A) | 12 | Прочистка, заправка, замена чипа. |
| Итого: 198 штук картриджей |   |

**2024 жылға арналған көшіру-көбейту техникасына жанармай құю жөніндегі техникалық ерекшелік**

Көшіру-көбейту техникасы мен ұйымдастыру техникасын толтыру кезінде картридждің басып шығару қасиеттерін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін, сондай-ақ қажет болған жағдайда сапалы басып шығару үшін бөлшектерді Орындаушының есебінен: чип, ракель, фотобарабан, каратрон, магниттік білік ауыстыруға мүмкіндік беретін, өз ресурсын пайдаланған картриджді тонермен тазалау және толтыру рәсімі жүргізілуі тиіс. Картриджді түпнұсқа тонермен, принтер мен көшіргіштің тиісті моделімен толтыру қажет. Қызмет кідіріссіз, сапалы және уақтылы көрсетілуі тиіс. Картридждерді толтыру мерзімі Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша Орындаушыға өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Байзақов 303, 4-қабат мекенжайы бойынша әр түрлі үлгідегі картридждердің санына қарамастан. Картридждерді толтырғаннан кейін қызмет көрсету белгісін (Толтыру күні) қойыңыз және пакетке салыңыз, толтырылған картридждер саны бойынша актілер беріңіз, сынақ парағын қосыңыз. Картридждің сапасыз мөрі болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушының есебінен ақаулықты жою үшін өтінішті орындаушыға жібереді. Көшіру-көбейту техникасы мен ұйымдастыру техникасын толтыру жөніндегі қызметті орындаушы Байзақов 303, 4-қабат мекенжайы бойынша көрсетеді. Картридждерді ауыстыру және/немесе толтыру санын көрсете отырып, қызмет көрсетуге жататын ұйымдастыру техникасының тізбесі төмендегі №1 кестеде көрсетілген. Шарттың жалпы сомасы шеңберінде картридждердің үлгілерін/жиынтықтарын ауыстыру немесе оларды толтыру саны бойынша өзгерістерге жол беріледі. Істен шыққан картридждер (өз ресурсын пысықтаған) Тапсырыс берушіге оларды одан әрі пайдалану мүмкін остігі туралы сараптамалық қорытындысы бар міндетті техникалық байқау актісімен қайтарылуға тиіс. Қызмет көрсеткеннен кейін картридж корпусында жүргізілген жұмыстардың іздері болмауы керек (тонер, майлау және т.б.), яғни корпус таза болуы керек, оны ашудың өрескел іздері болмауы керек (чиптер, көзделмеген тесіктер, корпустың сынған және деформацияланған бөліктері).

№1 кесте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Принтердің атауы** | **№ картриджа** | **Жыл соңына дейін жанармай құю станцияларының саны** | **Регламенттік жұмыстардың сипаттамасы** |
| 1 | HP M125 | 283А | 40 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, ауыстыру. |
| 2 | HP M1132 | 285А | 20 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, ауыстыру. |
| 3 | HP M28A | 44А | 30 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 4 | HP M130a | 217А | 30 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 5 | Xerox 3225 | 106R02778 | 5 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 6 | HP 134a | 233А | 30 | Тазалау, жанармай құю. |
| 7 | HP 134a | 234А | 12 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, ауыстыру. |
| 8 | Canon 3010B | 235А | 10 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, ауыстыру. |
| 9 | HP LaserJet M436 | HP 57A (CF257A) | 2 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 10 | HP LaserJet M436 | HP 56A (CF256A) | 4 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 11 | HP LaserJet M443nda | HP 57A (CF257A) | 3 | Картридждің істен шыққан қосалқы бөлшектерін тазалау, толтыру, чипті ауыстыру. |
| 12 | HP LaserJet M443nda | HP 335A (W1335A) | 12 | Тазалау, жанармай құю. |
| **Барлығы:** 198 дана картридж |   |