**Кровать односпальная металлическая с матрацом в количестве -300 штук**, спинки и царги – ЛДСП,16мм. Торцы – ПВХ-1/19мм. Каркас представляет собой цельносварную рамочную конструкцию из труб 40х20х1,2мм со сварной прямоугольной сеткой. Каркас окрашен стойкой порошковой краской. Установлена кровать на пластиковые опоры-заглушки, предотвращающие царапание пола. Размеры ложа (ШхГхВ):1950х700мм. Размер кровати: (ШхГхВ): 1986х754х660мм. Матрац из монолитного (единого) блока ППУ 100. Жесткость - средняя, плотность не менее 25 кг/куб.м; Нагрузка до 90 кг; Высота матраца – 15 -16 см; Чехол - жаккард стеганый Матрац предназначен для ложа с размерами (ШхГхВ):1950х700мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Срок службы – не мене 3- х лет.

**ГОСТ 16371-2014 «МЕБЕЛЬ Общие технические условия»Гарантия -1 год. Цвет, дизайн по согласованию с заказчиком, доставка сборка, установка за счет поставщика.**

По завершению работ поставщик предоставляет накладную по факту поставки.

**300 дана матрасы бар бір кісілік металл кереует**, арқасы мен царги – ЛДСП,16 мм. ұштары – ПВХ-1/19 мм. жақтау дәнекерленген тікбұрышты торы бар 40х20х1,2 мм құбырлардан жасалған тұтас дәнекерленген рамалық құрылым болып табылады. Жақтау тұрақты ұнтақ бояумен боялған. Төсек еденнің сызылып кетуіне жол бермейтін пластикалық тіректерге орнатылған. Төсектің өлшемдері (ШхГхВ): 1950х700мм. кереуеттің өлшемі: (ШхГхВ): 1986х754х660мм.ППУ 100 монолитті (бірыңғай) блоктан жасалған Матрац. Қаттылық-орташа, тығыздығы кемінде 25 кг/текше метр; жүктеме 90 кг дейін; матрацтың биіктігі – 15 -16 см; Жаккард жамылғысы төсеніш төсеніші өлшемі бар төсекке арналған (ШхГхВ): 1950х700мм.Тапсырыс берушімен келісім бойынша түс. Қызмет мерзімі-кемінде 3 жыл.

**ГОСТ 16371-2014 "жиһаз жалпы техникалық шарттар" кепілдік -1 жыл. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түс, дизайн, жеткізу құрастыру, жеткізуші есебінен орнату.**

Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші жеткізу фактісі бойынша жүкқұжатты ұсынады.