|  |  |
| --- | --- |
| **Пошив спецодежда летняя (100-комплектов)** | - Костюм с полукомбинезоном летний: с усилительными и светоотражающими элементами.  – вместительные карманы с усиленным низом  – гигроскопичный и воздухонепроницаемый  – регулировка объема по низу куртки и низу рукавов  – усилительные накладки из износостойкого материала по бокам, в области ягодиц, манжетам, по низу куртки и брюк  – светоотражающими элементы на кокетках и спине  – усилительные накладки с инновационным прорезиненным нанесением на локтях и коленях  – внутренний карман на липучке для документов  – карабин во внутреннем кармане для ключей  – съемные навесные карманы для инструментов  – карманы с клапанами для амортизационных накладок на коленях  Цвет: Коричневый с бежевым  Материалы: Ткань: хлопок 98%; антистатические нити 2%; плотность 300 г/кв.м  - Основные защитные свойства: от общих производственных загрязнений и от механических воздействий в условиях повышенной пожарной опасности; антистатические нити;  - Огнеупорная пропитка 100 % обязательно;  - Дополнительные: огнестойкие светоотражающие полосы;  - накладки: (100% с инновационным прорезиненным нанесением)  - Нанесение логотипа на передний часть и спину костюма с надписью «ҚАЗСУШАР» Қызылорда филиалы методом машинная вышивка ОБЯЗАТЕЛЬНО.  ГОСТ 27575-87.  Всего пошив спецодежды – 100 комплектов. Размеры согласовать с заказчиком.  **- Жартылай комбинезоны бар Костюм жазғы: күшейткіш және шағылыстыратын элементтері бар.**  **- күшейтілген түбі бар кең қалталар**  **- гигроскопиялық және ауа өткізбейтін**  **- пиджактың төменгі және жеңдердің төменгі жағындағы көлемді реттеу**  **- бүйірлерінде, бөкселер аймағында, манжеттерде, куртка мен шалбардың төменгі жағында тозуға төзімді материалдан жасалған күшейткіш төсемдер**  **- қамыттар мен арқадағы шағылыстыратын элементтер**  **- шынтақ пен тізеге инновациялық резеңкеленген жағындысы бар күшейткіш төсемдер**  **- құжаттарға арналған ішкі Velcro қалтасы**  **– ішкі кілт қалтасындағы карабин**  **- алынбалы құрал-сайман қалталары**  **– тізедегі жастықшаларға арналған клапандары бар қалталар**  **Түсі: Бежевыймен қоңыр**  **Материалдар: мата: мақта 98%; антистатикалық жіптер 2%; тығыздығы 320 г/шаршы метр**  **- Негізгі қорғаныс қасиеттері: жалпы өндірістік ластанудан және өрт қаупі жоғары жағдайда механикалық әсерден; антистатикалық жіптер; отқа төзімді сіңдіру;**  **- Қосымша: отқа төзімді шағылыстыратын жолақтар**  **- қаптамалар: (инновациялық резеңкеленген 100%)**  **- "ҚАЗСУШАР" РМК Қызылорда филиалы деген жазуы бар логотип костюмнің алдыңғы бөлігіне және артына машиналық кесте әдісімен салу міндетті.**  **МЕМСТ 27575-87**  **Жұмыс киімдерін жалпы тігу – 100 жиынтық. Өлшемдері тапсырыс берушімен келісілуі керек.** |