**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Атауы*** | ***Қосымша сипаттама*** | ***Саны*** | ***Өлшемі*** | ***Бағасы***  ***(теңге)*** |
| **Автомобиль қозғалтқыштарына техникалық / сервистік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер**  **Hyundai H-350**  **Дизель отынында қозғалтқыш көлемі 2.7** | - Автокөлікті (қажет болған жағдайда эвакуаторды) тасымалдау мүмкіндігіне ие болу. Сервистік орталықтың жұмыс режимі: - Демалыс және мереке күндерін қосқанда 08:30-дан 20:00-ге дейін демалыс және түскі үзіліссіз. Сервистік орталықта қызметтерді орындау шарттары: - Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген қызметтерді Тапсырыс беруші электрондық (whatsapp) немесе сервистік орталықтың мекенжайы бойынша қағаз нысанда автокөліктерге қызмет көрсетуге өтінім бергеннен кейін 24 сағат ішінде орындауға кіріссін. Қызмет көрсету: 1) сервисте Қозғалтқыштар мен отын жүйелеріне қызмет көрсету саласында жоғары білікті мамандары бар (қызмет көрсету орны). Қызмет көрсету сертификатының болуы (HYUNDAI автомашиналарын өндіруден сенімгерлік сертификат немесе қозғалтқыштарға қызмет көрсету бойынша уәкілетті сервистік серіктес сертификаты). Қабылдау және тапсыру актісін 2 данада жасаңыз. 2) диагностика мен қызмет көрсетуді бастамас бұрын Тапсырыс берушіні елтаңбалы мөрі бар қағаз тасығыштағы прайспен (қызмет көрсететін сервистік орталықтың әртүрлі қызмет түрлеріне бағамен) таныстыруға және Прайстың түпнұсқалық көшірмесін тапсырыс берушіге беруге міндетті. 3) қозғалтқыштың және отын жүйесінің толық диагностикасы. Диагностика арнайы аппараттармен (компьютермен, автомашинаны диагностикалауға арналған аппаратпен) жүргізілуі тиіс. Ақаулар немесе ақаулар анықталғаннан кейін Тапсырыс берушіні қызмет көрсетушінің елтаңбалы мөрімен қағаз түрінде таныстыру (Тапсырыс беруші үшін 1 көшірме). 4) диагностика нәтижелеріне сәйкес қателерді түзету және Тапсырыс берушінің рұқсатынан кейін қозғалтқышқа немесе отын жүйесіне қызмет көрсету. 5) жанармай жүйесінің немесе қозғалтқыштың арналарында (түтіктерінде, шлангтарында, келте құбырларында және т.б.) қандай да бір ақаулар болған кезде қызмет көрсету орнында жоюға құқылы. 6) қажет болған жағдайда іліністі жөндеу - жөндеу (ауыстыру) ; - жетекші көпірлерді және жетекші көпірлердің жетектерін жөндеу (ауыстыру) ; - салқындату, желдету және кондиционерлеу жүйесін жөндеу (қажет болған жағдайда фрионмен толтыру); - суспензияны жөндеу (ауыстыру) (шар тәрізді алдыңғы және артқы). - (ауыстыру) ICE турбиналары; 7) қызметтерді орындаудың толық түпкілікті нәтижесі автомобильдің жүруіне кедергі келтіретін барлық қателер мен ақауларды жою болып табылады. 8) жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің көлік құралдарына тек жаңа түпнұсқа қосалқы бөлшектерді орнатуға міндетті. 9) орындалған жұмыстар актісіне 10 күнтізбелік күннен кейін барлық ақаулар мен қателер жойылғаннан кейін қол қойылады. 10) техникалық ерекшелік ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы Заңына сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылады) 11) қызметтерге 6 ай немесе 10 000 километр кепілдік беріледі. 12) 2024 жылдың соңына дейін қозғалтқыштағы (ІЖҚ), май, ауа, отын, салон сүзгісіндегі майды 3 рет ауыстыру. 13) резеңке жиынтықтарын 2024 жылдың соңына дейін 2 рет қайта қаптау. 14) тежегіш төсемдерді ауыстыру, 15) көлік құралын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу (бір жылға техникалық байқау). 16) Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт бойынша сомалар толық пайдаланылғанға дейін автомашинаны жөндеу бойынша қосымша қызмет көрсетуге міндетті. 17) автокөлікті жөндеудің барлық процесі WhatsApp-қа барлық орындалған жұмыстардың фотосуреттерін, бейнежазбаларын жіберуге міндетті. Жөнелтілмеген жағдайда орындалған жұмыстар актісіне қол қойылмайды. 18) шыны тазалағыш щеткаларды 2 рет ауыстыру. - Қызметтер барлық нормативтік/техникалық регламенттер мен құқықтық актілерді сақтай отырып орындалуы тиіс, оның ішінде қызметтерді орындау кезіндегі Қазақстан Республикасының ережелері мен нормалары. Барлық қызметтер қатаң түрде орындалуы керек қауіпсіздік ережелеріне сәйкес. Қызмет көрсету мерзімі 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін.желтоқсанға дейін. | 1 | қызмет | 500 000 |
| **Барлығы** | | | | 500 000 |

**Автокөлікті жөндеуден өткізгеннен кейін Тапсырыс берушіні 87078285745 нөмірі бойынша атқарылған жұмыстарды қарап шығуға шақыруыңыз керек.**

**Тексеру барысында анықталған кемшіліктер күнтізбелік 7 күн ішінде жойылуы тиіс.**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Доп. описание*** | ***Единица измерения*** | ***Сумма***  ***(тенге)*** |
| **Услуги по техническому/сервисному обслуживанию двигателей автомобильных**  **Hyundai H-350**  **На дизельном топливе объем двигателя 2.7** | - Иметь возможность перевозки автомашины (эвакуатор при необходимости).  Режим работы сервисного центра:  - Без выходных и без обеденного перерыва с 08:30 до 20:00 включая выходные и праздничные дни.  Условия выполнения услуг на сервисном центре:  - Приступить к исполнению услуг, указанных в настоящей Технической спецификации в течение 24 часов после подачи Заявки на обслуживание автомашин Заказчиком по электронной (whatsapp) либо в бумажной форме по адресу сервисного центра.  Провести услуги:   1. Имеет в сервисе (место оказания услуг) высококвалифицированных специалистов в сфере обслуживания двигателей и топливных систем. Наличие сертификата обслуживания (доверительный сертификат от производитея автомашин Hyundai или сертификат авторизованного сервисного партнера по обслуживанию двигателей). Сделать акт приема и передачи 2 экземплярах. 2. Перед началом диагностики и обслуживания ознакомить заказчика с прайсом (цены на разного вида услуг оказывающим сервисным центром) на бумажном носителе с гербовой печатью и дать оригинальную копию прайса заказчику. 3. Полная диагностика двигателя, и топливной системы. Диагностика должна проводиться с специальными аппаратами (компьютером, аппаратом, предназначенным для диагностики автомашины). После выявления дефектов или неисправностей ознакомить заказчика в бумажном виде с гербовой печатью поставщика услуг (1 копия для заказчика). 4. Согласно результатам диагностики исправить ошибки и провести обслуживание двигателя или топливной системы после разрешения заказчика. 5. При наличии каких-либо дефектов в каналах *(трубках, шланги, патрубки, и т.д.)* топливной системы или двигателя устранить на месте оказания услуг. 6. При необходимости сделать ремонт - ремонт (замена) сцепления;   - ремонт (замена) ведущих мостов и приводов ведущих мостов;  - ремонт системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования (при необходимости заправку фрионом);  - ремонт (замена) подвески (шаровые передние и задние).  - (замена) турбины ДВС;   1. Полным окончательным результатом выполнения услуг является устранения всех ошибок и дефектов, мешающих для езды автомашины. 2. При выполнении работ устанавливать на транспортные средства Заказчика только новые оригинальные запасные части. 3. Акт выполненных работ будет подписан после устранения всех дефектов и ошибок через 10 календарных дней. 4. Техническая спецификация является неотъёмной частью договора согласно закону РК о государственных закупках) 5. Гарантия на услуги 6 месяцев или 10 000 километров. 6. Замена масло в двигателе (ДВС), масленный, воздушный, топливные, салонные фильтра 3 раза до конца 2024 года. 7. Переобувка комплектов резины 2 раза до конца 2024 года. 8. Замена тормозных колодок, 9. Произвести государственный технический осмотр транспортного средства (техосмотр на год). 10. По требованию заказчика оказать дополнительную услугу по ремонту автомашины до полного использования сумм по договору. 11. Весь процес ремонта автомашины отправлять на Whatsapp фото, видео фиксацию всех выполненных работ. В случае не отправки, акт выполненных работ не будет подписан. 12. Замена щеток стеклоочестителя 2 раза.   - Услуги должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно/технических регламентов и правовых актов, в  том числе правил и норм Республики Казахстан при выполнении услуг. Все услуги должны выполняться в строгом  соответствии с правилами техники безопасности. Срок оказания услуги до 31 декабря 2024 года. | услуга | 500 000 |

**После ремонта автомашины пригласить заказчика на осмотр проделанной работы по номеру 87078285745.**

**Выявленные недостатки в ходе осмотра устранить в течений 7 календарных дней.**