**Приложение №2**

**Техническая характеристика**

**по заправке картриджей**

Заправка картриджей должна производиться в здании театра, по адресу: г. Кокшетау, улица Ауэзова, 216.

Заправка картриджей производится согласованно с Заказчиком по необходимости.

Заявка на заправку картриджей подается заказчиком по телефону. После получения заявки поставщик обязан выполнить заявку на заправку **в течение 1 часа.**

Количество грамм тонера в одной заправки картриджа - **120 грамм.** Цвет - черный (Black).

**Количество заправок - 55.**

1. **Услуга предусматривается:**

* очистка всех деталей картриджа;
* чистка магнитного вала картриджа;
* очистка бункера отработанного тонера;
* заполнение 100 % совместимым тонером;

**Қосымша №2**

**Картриджтерді толтыру бойынша техникалық мінездеме**

Картрижтерді толтыру театрдың ғимаратында Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 216 мекен – жайы бойынша іске асырылуы тиіс.

Картрижті толтыру Тапсырыс берушінің келісімімен қажеттілікке қарай жүзеге асырылады. Өтінім алғаннан кейін өнім беруші өтінімді **1 сағат ішінде орындауға міндетті.** Бир картриджті толтыру үшін қажетті тонер граммының мөлшері **– 120 грамм.** Түсі - қара (Black).

**Картиридждерді толтыру саны - 55.**

**1. Келесі қызмет көрсету қарастырылады:**

* картриджтің барлық бөлшектерін тазалау ;
* картриджтің магниттік белдігін тазалау;
* пайдаланылған тонерінің бункерін тазалау;
* 100 % үйлесімді тонермен толтыру;