**Техникалық сипаттама**

Трансформаторға техникалық қызмет көрсету, мекен - жай ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, Иманбекова к. 21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өткізілген атаулар  мемлекеттік сатып алу  тауарлар, жұмыстар, қызметтер | Трансформаторға техникалық қызмет көрсету, мекен - жай ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, Иманбекова к. 21 |
| 2 | Тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы, қысқаша сипаттамасы | ВЛ-10 (6)кВ протяженность 0,165км, КТПН-0,4-6-20 Кв -1, КТП ТП 0,4-6-20Кв-1, ЛЭП -1км, кол-во абонентов 1.Воздушная линия 10 (6)Кв КОЛ-ВО 0,165. КТП ТП 0,4-6-20Кв -1 трансформаторына техникалық қызмет көрсету  Айырғыштардың жұмыс контактілерін тазалау және майлау  Трансформаторлық қосалқы станциялардың, қосалқы станциялардың және пакеттік трансформаторлық қосалқы станциялардың жерге қосу жағдайын визуалды тексеру  Трансформаторларды, қуат қалқандарын, тарату құрылғыларын, трансформатор камераларын шаң мен кірден тазалау  Жолдардың оқшаулау жағдайын тексеру  және тірек изоляторларыПроверка и при необходимости замена предохранителей 10кВ и 0,4кВ  Екіншілік коммутацияны ішінара жөндеу  Күштік трансформатор орамдарының оқшаулау кедергісін өлшеу  Трансформаторға май қосу  Трансформатор сүзгісіндегі индикатордың күйін бақылау  Диспетчер атауларының жазуларын жаңарту  ТП-ға құлау қаупі бар ағаштарды кесу  Арамшөптерді жою  Есікке құлыпты орнату  Күштік трансформатордан май үлгісін алу  Күш трансформаторының кернеу деңгейін реттеу  ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы бойынша 21:КТП -1шт |
| 3 | Тауарларды жеткізу, орындалған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер орны | ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы Иманбекова 21. |
| 4 | Жұмыстың шарттары, Қолданылатын материалдардың сапасы  материалдар. | Жұмыстар электр желілеріне техникалық қызмет көрсетудің қауіпсіздік ережелерінің, Техникалық пайдалану ережелерінің, электр қондырғыларын орнату ережелерінің және қорғаныс құралдарын сынау ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуі керек. Қолданылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы керек. |
| 5 | Тауарларды, орындалған жұмыстарды және қызметтерді жеткізудің шарттары мен шарттары. | 2025ж соңына дейін 4рет, тоқсанына бір рет. Трансформатор істен шыққан жағдайда тапсырыс беруші мердігерді кез келген уақытта шақыруға құқылы, бірақ жоспарлы тексеріс өзгеріссіз қалады. |

**Техническая специфика**

Для оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КТП ВКО,Тарбагатайский район,с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Названия осушествляемых  государственных закупок  товаров,работ,услуг | Оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КТП ВКО,тарбагатайский район ,с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21 |
| 2 | Наименование ,краткая характеристика товаров,выполненных работ оказания услуг | Техническая обслуживание оборудования  ВЛ-10 (6)кВ протяженность 0,165км, КТПН-0,4-6-20 Кв -1, КТП ТП 0,4-6-20Кв-1, ЛЭП -1км, кол-во абонентов 1.Воздушная линия 10 (6)Кв КОЛ-ВО 0,165. КТП ТП 0,4-6-20Кв -1.  Зачистка и смазка рабочих контактов разъединителей  Визуальная проверка состояния заземления ТП,РП,КТП  Чистка трансформаторов ,силовых щитов,РУ,камер трасформаторов от пыли и грязи  Проверка состояния изоляции проходных  и опорных изолятров  Проверка и при необходимости замена предохранителей 10кВ и 0,4кВ  Частичный ремонт вторичной коммутации  Измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора  Доливка масла в трансформатор  Контроль за состоянием индикатора в трансформаторном фильтре  Обновление надписей диспечерских наименовании  Вырубка деревьев угрожающих падением на ТП  Удаление сорной растительности  Установка замка на двери  Отбор пробы масла с силового трансформатора  Регулировка уровня напряжения силового трансформатора  Всего по с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21:КТП -1шт |
| 3 | Место поставки товаров выполненных работ ,оказания услуг | Восточно-Казахстанская область,Т арбагатайский район,с.Жамбыл,ул.Иманбекова 21. |
| 4 | Условия проиводства работ,Качество применяемых  материалов. | Работы должны выполнятся в соответсвии с требованиями Правил техники безопосности по обслуживанию электросетей,Правил технической эксплуатации,Правил устроитства электроустановок,Правил испытания защитных средств.  Прменяемые материалы должны соответсвовать требования действующих норм и стандартов Республики Казахстан . |
| 5 | Сроки и условия поставки товаров,выполненных работ,оказания услуг. | Один раз в квартал, в год 4 раза до 31 декабря 2025г. При выхода из строя трансформатора, заказчик имеет право пригласить исполнителя в любое время, но при этом плановое обслуживание остается без изменения. |