**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Целью производственного контроля (ПК) является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды, путем должного выполнения требований нормативно правовых актов санитарного законодательства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование иследования** | **Место замеров, отбора проб** | **Кратность** |
| Температура воздуха | Учебное помещение, спортзал, мастерская | Ежедневно в период оттопительного сезона |
| Уровень искусственного освещения | Учебное помещение, спортзал, мастерская, библиотека, мед кабинет | **1 раз в 3 года**  **10 замеров** |
| Уровень концентрации аэроионов и коэфицент униполярности | Учебное помещение, спортзал, мастерская, библиотека, мед кабинет | **1 раз в 3 года**  **10 замеров** |
| Кратность воздухообмена приточно – вытяжной вентиляции | Компютерный класс | **1 раз в год** |
| Эффективность вентиляции | Мастерская, спортивный зал, кабинет химии | **1 раз в 3 года**  **5 замеров** |
| Напряжение электростатистического поля на рабочем месте | Компютерный класс, 20 ноутбуков | **1 раз в 3 года** |

ДЕРЕКТЕР парағы

Өндірістік бақылаудың (ӨС) мақсаты санитарлық заңнаманың нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын тиісті түрде орындау, санитарлық-гигиеналық және санитарлық-гигиеналық нормаларды орындау арқылы адам мен қоршаған ортаға өндірістік орта факторларының зиянды әсерінің қауіпсіздігі мен зиянсыздығын қамтамасыз ету болып табылады. эпидемиологиялық (профилактикалық) іс-шаралар, олардың сақталуына бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру

Зерттеу атауы Өлшеу орны, сынама алу Жиілік

Ауа температурасы Сынып, спорт залы, шеберхана Жылыту маусымында күнделікті

Жасанды жарықтандыру деңгейі Сынып, спорт залы, шеберхана, кітапхана, медициналық кабинет 3 жылда бір рет

10 өлшем

Ауа иондарының концентрация деңгейі және бірполярлық коэффициенті Сынып, спорт залы, шеберхана, кітапхана, медициналық кабинет 3 жылда бір рет

10 өлшем

Жеткізу және сору вентиляциясының ауа алмасу жылдамдығы Компьютерлік класс жылына 1 рет

Желдету тиімділігі Шеберхана, спорт залы, химия бөлмесі 3 жылда бір рет

5 өлшем

Жұмыс орнындағы электростатикалық өріс кернеуі Компьютерлік класс, 20 ноутбук 3 жылда 1 рет