|  |  |
| --- | --- |
| Техническая спецификация/Перечень работ по обслуживание автоматической пожарной сигнализации :  1.Продувка пожарных извещателейвоздухом  1.1 Проверка работы извещателя в системе пожарной сигнализации/  1.2 Проверка включения и работоспособности системы оповещения людей о пожаре/  1.3 Контроль резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный  1.4 Проверка времени срабатывания системы оповещения людей о пожаре  1.5 Проверка выдачи тревожных сообщений дымовых извещателей, извещателей пожарных ручных (ИПР)/  1.6 Проверка порогов срабатывания приборов  1.7 Проверка напряжения питания шлейфов  1.8 Проверка работы переключателей/  1.9 Проверка работы в режиме «Диагностика  2. Проверка общего функционирования прибора «ВЭРС-ПК»./2.  2.1 Внешний осмотр составных частей пожарной сигнализации (отсутствие механических повреждений корпуса, наличия внутри приборов посторонних предметов, проверка крепления клеммных колодок, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений).  2.2 Проводиться обучения техперсонала по действиям в случае возникновения пожара/  2.3 Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации систем и т. д.);/  2.4 Осуществление оперативного восстановления работоспособности системы после сбоев при выявлении неисправности: в течение 3 рабочих часов, с момента получения заявки;/  2.5 Результаты технического обслуживания записываются в Журнале учета технического обслуживания, проверок и технического состояния системы. Также оформляется акт технического состояния средств пожарной сигнализации/  2.6 Составляется регламент работы и план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта пожарной автоматики/  Дополнительные требования к потенциальному: Поставщику Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика: с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, в случае необходимости и по заявке Заказчика в выходные дни / Срок действия договора со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2025 г | ТехникалықерекшелігіАвтоматтыөртсигнализациясынақызметкөрсетубойыншажұмыстардыңтізбесі  1./Өртхабарлағыштарынауаменүрлеу  1,1Өртдабылыжүйесіндегіхабарлағыштыңжұмысынтексеру  1.2Адамдардыөрттуралыхабардаретужүйесініңіскеқосылуынжәнежұмысқабілеттілігінтексеру  1.3 Резервтікқореккөзінбақылаужәнежұмысшыданқореккөзінеавтоматтыауыстырыпқосудытексеру  1.4Өрттуралыадамдарғахабарлаужүйесініңіскеқосылууақытынтексеру  1.5Түтінхабарлағыштарының, өртқолхабарлағыштарының (ОЖБ) дабылхабарламаларынберудітексеру  1.6 /Аспаптардыңіскеқосылушегінтексеру  1.7 /Шлейфтердіқоректендірукернеуінтексеру  1.8 Ауыстырыпқосқыштардыңжұмысынтексеру  1.9 »/Диагностика " режиміндежұмыстытексеру»  2. "ВЭРС-ДК"аспабыныңжалпыжұмысістеуінтексеру.  2.1 Өртсигнализациясыныңқұрамдасбөліктерінсыртқықарау (корпустыңмеханикалықзақымдануыныңболмауы, аспаптардыңішіндебөгдезаттардыңболуы, клеммдыққалыптардыңбекітілуін, сыртқымонтаждаусымдарының, түйіспеқосылыстарыныңжай-күйінтексеру).  2.2 Өрттуындағанжағдайдаәрекететубойыншатехперсоналдыоқыту жүргізіледі.  2.3.4АқаулықанықталғанкездеіркілістенкейінЖүйеніңжұмысқабілеттілігінжеделқалпынакелтірудіжүзегеасыру: өтінімдіалғансәттенбастап 3 жұмыссағатыішінде;  2.5 Техникалыққызметкөрсетунәтижелерітехникалыққызметкөрсетуді, тексерудіжәнежүйеніңтехникалықжай-күйінесепкеалужурналынажазылады. Сондай-ақөртдабылықұралдарыныңтехникалықжай-күйіактісіресімделеді  2.6 Өртавтоматикасыныңжұмысрегламенті мен техникалыққызметкөрсетужәнежоспарлы-алдын ала жөндеужоспар-кестесіжасалады  ӘлеуеткеқойылатынқосымшаталаптарОрындаушы Тапсырыс берушіге төмендегі жұмыс тәртібіне сай қызмет жасау керек: Жұмыс күндері 9.00-19.00 . Демалыс күндері кажеттілігі керек кездеде шақырылады  Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күнен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін |