|  |  |
| --- | --- |
| Техническая спецификация/Перечень работ по обслуживание автоматической пожарной сигнализации :1.Продувка пожарных извещателейвоздухом1.1 Проверка работы извещателя в системе пожарной сигнализации/1.2 Проверка включения и работоспособности системы оповещения людей о пожаре/1.3 Контроль резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный1.4 Проверка времени срабатывания системы оповещения людей о пожаре1.5 Проверка выдачи тревожных сообщений дымовых извещателей, извещателей пожарных ручных (ИПР)/1.6 Проверка порогов срабатывания приборов1.7 Проверка напряжения питания шлейфов1.8 Проверка работы переключателей/1.9 Проверка работы в режиме «Диагностика2. Проверка общего функционирования прибора «ВЭРС-ПК»./2. 2.1 Внешний осмотр составных частей пожарной сигнализации (отсутствие механических повреждений корпуса, наличия внутри приборов посторонних предметов, проверка крепления клеммных колодок, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений).2.2 Проводиться обучения техперсонала по действиям в случае возникновения пожара/2.3 Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации систем и т. д.);/ 2.4 Осуществление оперативного восстановления работоспособности системы после сбоев при выявлении неисправности: в течение 3 рабочих часов, с момента получения заявки;/2.5 Результаты технического обслуживания записываются в Журнале учета технического обслуживания, проверок и технического состояния системы. Также оформляется акт технического состояния средств пожарной сигнализации/ 2.6 Составляется регламент работы и план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта пожарной автоматики/ Дополнительные требования к потенциальному: Поставщику Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика: с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, в случае необходимости и по заявке Заказчика в выходные дни / Срок действия договора со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2025 г | ТехникалықерекшелігіАвтоматтыөртсигнализациясынақызметкөрсетубойыншажұмыстардыңтізбесі1./Өртхабарлағыштарынауаменүрлеу1,1Өртдабылыжүйесіндегіхабарлағыштыңжұмысынтексеру1.2Адамдардыөрттуралыхабардаретужүйесініңіскеқосылуынжәнежұмысқабілеттілігінтексеру1.3 Резервтікқореккөзінбақылаужәнежұмысшыданқореккөзінеавтоматтыауыстырыпқосудытексеру1.4Өрттуралыадамдарғахабарлаужүйесініңіскеқосылууақытынтексеру1.5Түтінхабарлағыштарының, өртқолхабарлағыштарының (ОЖБ) дабылхабарламаларынберудітексеру1.6 /Аспаптардыңіскеқосылушегінтексеру1.7 /Шлейфтердіқоректендірукернеуінтексеру1.8 Ауыстырыпқосқыштардыңжұмысынтексеру1.9 »/Диагностика " режиміндежұмыстытексеру»2. "ВЭРС-ДК"аспабыныңжалпыжұмысістеуінтексеру.2.1 Өртсигнализациясыныңқұрамдасбөліктерінсыртқықарау (корпустыңмеханикалықзақымдануыныңболмауы, аспаптардыңішіндебөгдезаттардыңболуы, клеммдыққалыптардыңбекітілуін, сыртқымонтаждаусымдарының, түйіспеқосылыстарыныңжай-күйінтексеру).2.2 Өрттуындағанжағдайдаәрекететубойыншатехперсоналдыоқыту жүргізіледі.2.3.4АқаулықанықталғанкездеіркілістенкейінЖүйеніңжұмысқабілеттілігінжеделқалпынакелтірудіжүзегеасыру: өтінімдіалғансәттенбастап 3 жұмыссағатыішінде;2.5 Техникалыққызметкөрсетунәтижелерітехникалыққызметкөрсетуді, тексерудіжәнежүйеніңтехникалықжай-күйінесепкеалужурналынажазылады. Сондай-ақөртдабылықұралдарыныңтехникалықжай-күйіактісіресімделеді2.6 Өртавтоматикасыныңжұмысрегламенті мен техникалыққызметкөрсетужәнежоспарлы-алдын ала жөндеужоспар-кестесіжасаладыӘлеуеткеқойылатынқосымшаталаптарОрындаушы Тапсырыс берушіге төмендегі жұмыс тәртібіне сай қызмет жасау керек: Жұмыс күндері 9.00-19.00 . Демалыс күндері кажеттілігі керек кездеде шақырыладыЖеткізу мерзімі шарт күшіне енген күнен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін |