**Техническая характеристика**

Услуги проведение микробиологических санитарно-химических, радиологических и паразитологических исследований питьевой и исходной воды реки Урал для лабораторий водоочистительных сооружений.

Анализ проводится в соответствии с санитарными правилами №239 от 6 июня 2016 года. Отбор образцов воды осуществляется специалистами лаборатории в специальные емкости, доставка проб воды осуществляется специалистами лаборатории в течении 2 часов с момента отбора проб.

Иметь в наличии аккредитованную лабораторию современное оснащение для проведения исследований воды с последующим предоставлением протоколов исследований образцов воды.

Количество - 1 услуга

Срок исполнения со дня заключения до 31 декабря 2025 года, Нитраты - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Нитраты - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Аммиак - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Нефтепродукты - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

рН - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Хлориды - количество проб 40, ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Оперативные услуги

Количество 1 услуга

Оформление протоколов результатов исследований - обязательно

Отбор и регистрация проб – ежемесячно или же по заявке Заказчика.

Услуга должна исполняться в срок установленный Заказчиком !

Услуга исполняется на основании технической характеристики !

Обязательно согласовывать с Заказчиком!