**Сатып алынатын қызмет көрсетуін техникалық ерекшелігі**

|  |  |
| --- | --- |
| Сатып алудың № |  |
| Сатып алудың атауы | Өрт/қатар дабылдары/сөндіргіш жүйелер/және осыған ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету |
| Лоттың № |  |
| Лоттың атауы | Өрт/қатар дабылдары/сөндіргіш жүйелер/және осыған ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету |
| Лоттың сипаттауы | Автоматты өрт сөндіру жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету  сигнал беру, ескерту және эвакуациялауды бақылау, ұрлық дабылдары,  сумен өрт сөндіру, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау (ӨК), өрт сөндіру және түтін шығару сорғы станциясы.  Лицензия болу керек |
| Саны, көлемі | бір |
| Өлшем бірлігі | қызмет |
| Жеткізу орны | Абай облысы, Жарма ауданы, Батыр Қапай ауылы ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Жарма ауданы, Батыр Қапай ауылы, |
| Жеткізу мерзімі | Ай саын 31 желтоқсан 2025 ж дейін |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау | Мердігер қажетті қызмет көрсету жұмыстарын орындайды  Жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.  Мердігер қызмет көрсету жұмыстарының кестесін келісуге міндетті  Мердігер тоқсан сайын кешенді тексеру жүргізуге міндетті  құрылыстың өрт қауіпсіздігі жүйелері  Мердігер Жабдыққа профилактикалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға міндетті  қызметтік жұмыстарды орындау регламентінде белгіленген мерзімдер бойынша. Жұмыстың нәтижелері бойынша журналдарда техникалық (қызметтік) қызмет көрсету бойынша ескертулер жасалады.  Мердігер кеңестер мен ұсыныстар береді  жабдықтың жұмысы туралы, тікелей сайтта да, телефон, факс, электрондық пошта және т.б.  Қызмет көрсету барысында жұмыс анықталған жағдайда  жүйелердің бөлігі ретінде жұмыс істемейтін қосалқы бөлшектер Тұтынушыға ақау анықталған сәттен бастап 3 сағат ішінде хабарлау керек, тұтынушыға істен шыққан жабдықтың нақты сипаттамасы және осы ақаулықты жою үшін қажетті қосалқы бөлшектер жинағының тізімі берілуі керек.  Лицензия болу керек |

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупки № |  |
| Наименование закупки: | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/ и аналогичного оборудования |
| Номер лота: |  |
| Наименование лота: | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/ и аналогичного оборудования |
| Описание лота: | Обеспечение бесперебойной работы систем автоматической пожарной  сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации,  водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода (ПК), насосной станции пожаротушения и дымоудаления.  Наличие лицензии обязательно |
| Количество | 1 |
| Единица измерения | услуга |
| Места поставки | область Абай, Жарминский район, с.Батыр Капай КАЗАХСТАН, область Абай, Жарминский район, с.Батыр Капай, |
| Срок поставки | Ежемесячно до 31 декабря 2025г |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | После заключение договора между Исполнителями и Заказчиком на  обслуживание Оборудования Исполнитель в недельный срок обязан заключить договор по обслуживанию.  Исполнитель осуществляет необходимые сервисные работы для  обеспечения бесперебойной работы Оборудования.  Исполнитель обязан согласовать график проведения сервисных работ с  Исполнитель обязан ежеквартально проводить комплексную проверку  систем противопожарной безопасности зданий  Исполнитель обязан провести профилактические работы Оборудования  согласно срокам, установленных в регламенте выполнения сервисных работ. По итогам работ делают заметки в журналах по техническому (сервисному) обслуживанию.  Исполнитель обеспечивает предоставление консультаций и рекомендаций  по эксплуатации оборудования, как непосредственно на месте, так и по телефону, факсу, электронной почте и др.  В случае, если в ходе проведения сервисных работ были выявлены  неработающие запасные части в составе систем Заказчик должен быть проинформирован в течение 3 часов, с момента обнаружения неисправности, Заказчику должно быть передано точное описание оборудования вышедшего из строя и список комплекта запасных частей,необходимых для устранения данной неисправности.  Наличие лицензии |
|  |  |