**Техническая спецификация**

**на оказание услуг по техническому** **обслуживанию и** **текущему ремонту****оборудования системы видеонаблюдения**

|  |
| --- |
| **1. Перечень и объемы товаров, работ, услуг**  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта плана закупок ТРУ** | **Краткое наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Местопоставки** | **Срок поставки** |
|  | *Техническое обслуживание и ремонт оборудований системы видеонаблюдения.* |  |  |  | С момента заключения договора и до 31 декабря 2025 г. |

**ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА*** 1. **Условия оказания услуг:**выполнение объема услуг осуществляется силами, материалами (средствами) Исполнителя, в соответствии с государственными стандартами .
	2. **Цель услуг:** Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии системывидеонаблюдения.
	3. **Общие требования к оказанию услуг:** Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами выполнить услуги. Все оказываемые услуги производить с выполнением необходимых мероприятий по производственной безопасности. Ответственность за охрану труда, безопасность при эксплуатации электроустановок во время проведения услуг возлагается на Исполнителя. Услуги производятся инструментом и персоналом Исполнителя. Транспортные расходы к месту оказания услуг несет Исполнитель.
	4. **Исполнитель обязуется:** Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ ».
 |
| **2. Требования к потенциальным поставщикам** |
| 2.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;2.2. Наличие в штате Исполнителя не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления системы;2.3. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение правилами пользования действующими системами (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки);2.4. Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 (одного) часа после получения заявки. |

**Место оказания услуг**:г.Кызылорда.село Караозек. ул.Абылайхан,30

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования к запрашиваемому товару и условия поставки товара:** * 1. Требования по выполнению сопутствующих услуг: замена пришедших в негодность отдельных компонентов систем осуществляется из материалов и запасных частей, предоставляетсяИсполнителем..
	2. Требование к результатам услуг: с момента заключения договора все работы должны выполняться в срок и в полном объеме в соответствии с условиями, изложенными в настоящем техническом задании, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Исполнитель должен обеспечить стабильную работоспособность оборудования системы видеонаблюдения.установок автоматического пожаротушения и системы оповещения работников при пожаре (далее – система) и своевременно сообщать Заказчику о выявленных неполадках и недочетах в работе оборудования. Исполнитель обязан обеспечить передачу сигналов системы в пожарную часть СКЗ. Техническое обслуживание и регламентные работы проводятся ежемесячно со дня вступления силу договора по 31 декабря 2024 года. Устранение недостатков в работе системы производится Исполнителем в течении суток. Ответственность за работоспособность оборудований систем возлагается на Исполнителя. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания и ремонта на объектах СКЗ и предоставление его Заказчику по первому требованию.
	3. **Объём и описание выполняемых работ.**

Услуги по обслуживанию системы производить согласно графику, представленному в таблице 1Таблица 1**Ведомость объёмов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип, марка оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1 | Обслуживание камеры видеонаблюдения  | шт | 7 |
| 2 | Обслуживание видеоригестратора | шт | 1 |
| 3  | Обслуживание монитора | шт | 1 |
| 4 | Установка камеры 1шт. | шт | 1 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень работ****(оказания услуг)** | **Периодичность обслуживания**  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы(камеры видеонаблюдения)на отсутствие механических повреждений,коррозии, прочности креплений и т.д. | ежемесячно1 раз |
| **2** | Контроль основного и резервного источников питания  | ежемесячно 1 раз |
| **3** | Проверка работоспособности составных частей системы (камеры видеонаблюдения прибора пульта, измерение параметров и блока питания и т.д. | ежемесячно 1 раз |
| **4** | Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, линий с последующими ремонтно-восстановительными работами | ежемесячно 1 раз |

**Все расходы по материалом и др за счет поставщика** |

**Сроки оказания услуг**: с момента подписания договора до 31декабря 2024 года

**Условия оказания услуг**: в соответствии с законодательством РК

 **Потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»**

Услуга по ремонту и диагностике осуществляется по заявке (устной или письменной) Заказчика.

**Требование к поставщику:**

* **Поставщик должен иметь сервисный центр в г. Кызылорда**
* **Поставщик должен иметь свою бригаду квалифицированных специалистов-монтажников имеющих спец обородование для монтажа (инструмент, стремянки. лестницы) имеющих спец одеждусогласно СНиП**

**Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения проводятся 1раз в месяц**

**и включают в себя следующее:**

**Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, мониторы, телевизоры):**

* проверка надежности установки прибора;
* чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;
* проверка технического состояния блока питания (резервного);
* проверка исправности органов управления;
* контроль исправности элементов индикации;
* проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;
* проверка надежности разъемных соединений.
* проверка архивных записей (не менее 30дней)

**Внешний осмотр видеокамер:**

* проверка надежности крепления видеокамеры;
* устранение загрязнений корпуса камеры;
* устранение механических повреждений корпуса;
* проверка исправности органов управления;
* проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;
* проверка надежности электрических соединений.
* проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер:
* проверка правильности установки видеокамеры;
* контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;
* контроль дальности, зоны обнаружения;
* проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения.

**Поставщик обязан:**

* + завести «Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения» на обслуживаемом объекте;
	+ проводить проверку работоспособности и состояния оборудования 1 (один) раз в месяц и по заявке Заказчика со дня заключения договора по 31 декабря 2024 года;
	+ назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;
	+ производить замену неисправного оборудования за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня выявления неисправности.
	+ замена видеокамер и их комплектующих в случае поломки за счет поставщика

**Примечание: Не выполнение поставщиком одного из условий указанных в НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ является основанием для расторжения договора и подачи иска в суд для внесения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.**