**Основные требования к поставщику:**

* Предоставить гарантию качества не менее 1 года.
* Сертификат, лицензия качества на огнеупорный состав.
* Транспортные услуги по поставке товара за счет поставщика.
* Обязательное наличие сертификата, заключение об лабораторных исследованиях.

**Техническая спецификация**

 **На выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций кровли здания по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, село Аккум, улица Бейбитшилик №7А**

**ГККП "Сельский клуб Аккум"** аппарата акима сельского округа Аккум

**Гарантийный срок действий огнезащитной пропитки:**

**не менее 1лет с момента проведения огнезащитных работ.**

 Необходимо провести работы Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли здания (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке) крыши в количестве **480,0 кв.м** с проведением испытаний и выдачей заключений соответствующего образца.

 В рамках работ необходимо:

- подготовить поверхности: очистка от грязи деревянных конструкций;

- провести пропитку 1-й группы огнезащитной эффективности средствами, соответствующими ГОСТам. **Гарантийный срок действий огнезащитной пропитки: не менее 1 лет с момента проведения огнезащитных работ.**

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ 12.1033-81. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения», «Технический регламент требования пожарной безопасности».

 Возможно применение аналогичных материалов. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не ниже или превосходят по своим техническим характеристикам материалы.

 Все применяемые Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны **иметь сертификаты и лицензия** соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РК.

 **Сертификаты на используемые при выполнении** работ материалы и оборудование должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику.

 Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет Исполнителя.

 **На основании качественной огнезащитной обработки организации выдается «Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий». Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарных и противопожарных норм и правил.**

 При выполнении работ необходимо учитывать, что работы должны производиться без прекращения деятельности организации.

 Рабочее время организации **с 09 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин.** при пятидневной рабочей недели.

 После завершения работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора за свой счет.

**Место поставки и установки услуг: Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, село Аккум, ул.Бейбитшилик №7А**

**ГККП "Сельский клуб Аккум"** аппарата акима сельского округа Аккум

 **Срок услуги: В течение 15 календарных дней со дня подписания договора**

 **Срок оплаты: Оплата будет произведена по окончании работ.**

 **Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87757634727**