**Техническая спецификация**

**Услуга по техническому обслуживанию медицинского оборудования (поверка).**

**Заказчик:** КГУ ЦСО «Нурлы журек» акимата города Астаны

**Адрес оказания услуг**: г.Астана, район Алматы, ул.Манас 19

**Срок**: Со дня подписания и заключения договора по 31 декабря 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Заводской номер** | **производитель** | **Кол-во** |
| 1 | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда | 00735 | - ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» | Манаса 19 -6шт |
| 2 | Аппарат УВЧ терапии УВЧ-60 МадТеко | 0222 |  | 1шт  Манаса 19 |
| З | Аппарат импульсный  магнитным полем Алимп- 1 | 160330 |  | 1шт  Манаса 19 |
| 4 | Гигрометры психрометрический | 0399 |  | Манаса 19 - 4 шт |
| 5 | Алкотест - 203 | 220037 | ООО «Фларс» Р.Белорусь | 1шт  Манаса 19 |
| 6 | Термометры для холодильника | 46388 | ТС-7-М1 | 2шт  Манаса 19 |
| 7 | Кислородный концентратор |  | Китай | Манаса 19  5шт |
| 8 | Отсасыватель медицинский |  | Беларусь | Манаса 19  4шт |
| 9 | Танометр электрический и мехпнический |  | Япония  Китай | Манаса 19  4шт |
| 10 | Бактерицидный облучатель, Рецикулятор, лампы |  | Китай | Манас 19  34шт |

**Проведение поверки в поверяющей организации.** Перед сдачей приборов на поверку поставщик своими силами должен провести при необходимости настройку по параметрам, юстировку и калибровку прибора.

**Оформление результатов поверки:** составление протокола о поверке средств измерений, нанесение оттиска поверительного клейма, оформление сертификата о поверке с расчетом неопределенности измерений, в случае неисправности средства измерения выдача извещения о непригодности. Поставщик обязан выполнить услуги по поверке приборов согласно паспортным данным и количеству. Заказчик вправе провести визуальный контроль, тестовые испытания и другие виды приемки при наличии сомнений в качестве проведенных услуг.

Передача заказчику подтверждения результатов проведения поверки: оригиналы сертификатов поверки, результатов расчета неопределенности, оттисков доверительных клейм и т.д.

Место оказания услуг: г.Астана, ул.Манас 19.

**Сроки оказания услуг:** по заявке Заказчика.

**Общие требования:** Поставщик услуг должен предоставить нотариально заверенную копию аттестата с областью аккредитации центра стандартизации и метрологии, в котором будут проходить поверку приборы. В стоимость оказываемых услуг должны входить стоимость все сопутствующих расходов связанных с оказанием услуг.

**Техникалық сипаттама**

**Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер:**

**Тапсырыс беруші:** Астана қаласы әкімдігінің «Нұрлы жүрек» КММ

**Қызмет көрсету мекенжайы:** Астана қаласы, Алматы ауданы, Манас көшесі 19.

**Мерзімі:** шартқа қол қойылған және жасалған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Атауы** | **Зауыт нөмірі** | **өндіруші** | **Саны** |
| 1 | | Бірыңғай конструктивті қатардың электрондық таразы | 00735 | - «ТВЕС» Тулинов Аспап жасау зауыты « ААҚ | Манас 19, 6дн |
| 2 | | УВЧ терапия аппараты УВЧ-60 МадТеко | 0222 |  | 1дн  Манас 19 |
| З | | Импульсті Аппарат  Алимп-1 магнит өрісі |  |  | 1дн  Манас 19 |
| 4 | | Гигрометрлар психрометрический | 0399 |  | Манас 19  4 дн |
| 5 | | Алкотест -203 | 220037 | ООО «Фларс» Р.Белорусь | Манаса 19  1дн |
| 6 | | Тоңазытқышқа арналған термометрлар | 46388 |  | Манаса 19  2дн |
| 7 | | Кислородты концентратор |  | Китай | Манас 19  5дн |
| 8 | | Медициналык сорғыш (отсасыватель) |  | Беларусь | Манас 194  4дн |
| 9 | | Танометр электронды және механикалық |  | Япония  якитай | Манас 19  4дн |
| 10 | Бактерицидный облучатель, Рецикулятор, лампы | |  | Китай | Манас 19  34дн |

**Сенуші ұйымда тексеру жүргізу.** Аспаптарды тексеруге тапсырар алдында өнім беруші қажет болған жағдайда параметрлер бойынша баптауды, аспапты туралауды және калибрлеуді өз күшімен жүргізуі тиіс.

**Тексеру нәтижелерін ресімдеу:** өлшеу құралдарын тексеру туралы хаттама жасау, салыстырып тексеру таңбасының бедерін салу, өлшеудің белгісіздігін есептей отырып, тексеру туралы сертификатты ресімдеу, өлшеу құралы ақаулы болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарлама беру. Өнім беруші аспаптарды паспорттық деректерге және санына сәйкес тексеру жөніндегі қызметтерді орындауға міндетті. Тапсырыс беруші жүргізілген қызметтер сапасына күмән болған кезде көзбен шолып бақылау, тестілік сынақтар және қабылдаудың басқа да түрлерін жүргізуге құқылы.

**Тапсырыс берушіге тексеру жүргізу нәтижелерін Растауды беру:** тексеру сертификаттарының түпнұсқалары, белгісіздікті есептеу нәтижелері, сенімгерлік таңбалардың бедерлері және т. б.

**Қызмет көрсету орны:** Астана қаласы, Манас көшесі 19.

**Қызмет көрсету мерзімі:** Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

**Жалпы талаптар:**

Қызметтердің жеткізушісі аспаптар тексерілетін стандарттау және метрология орталығының аккредиттеу саласы бар аттестаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы тиіс.

Көрсетілетін қызметтердің құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық ілеспе шығыстардың құны кіруге тиіс.