**Техническая спецификация**

**Услуга по техническому обслуживанию медицинского оборудования (поверка).**

**Заказчик:** КГУ ЦСО «Нурлы журек» акимата города Астаны

**Адрес оказания услуг**: г.Астана, район Алматы, ул.Жансугурова 12/5, ул.Жансугурова 12/2 (два здания дневного корпуса, находящиеся на одной территории).

**Срок**: Со дня подписания и заключения договора по 31 декабря 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Заводской номер** | **производитель** | **Кол-во** |
| 1 | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда | 00735 | - ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»  | И.Жансугурова 12/5 - 4 штИ.Жансугурова 13/2 -3 шт |
| 2 | Гигрометры психрометрический |  0399 |  | И.Жансурурова 12/5 -4штИ.Жансугурова 12/2- 1шт |
| 3 | Кислородный концентратор |  | Китай | И.Жансугурова 12/21шт |
| 4 | Отсасыватель медицинский  |  | Беларусь | И.Жансугурова 12/21шт |
| 5 | Танометр электрический и мехпнический |  | Япония Китай | И.Жансугурова 12/5 2 штИ.Жансугурова 12/2 1шт |
| 6 | Бактерицидный облучатель, Рецикулятор, лампы |  | Китай | И.Жансугурова 12/2 15 штИ.Жансугурова 12/511шт |

**Проведение поверки в поверяющей организации.** Перед сдачей приборов на поверку поставщик своими силами должен провести при необходимости настройку по параметрам, юстировку и калибровку прибора.

**Оформление результатов поверки:** составление протокола о поверке средств измерений, нанесение оттиска поверительного клейма, оформление сертификата о поверке с расчетом неопределенности измерений, в случае неисправности средства измерения выдача извещения о непригодности. Поставщик обязан выполнить услуги по поверке приборов согласно паспортным данным и количеству. Заказчик вправе провести визуальный контроль, тестовые испытания и другие виды приемки при наличии сомнений в качестве проведенных услуг.

Передача заказчику подтверждения результатов проведения поверки: оригиналы сертификатов поверки, результатов расчета неопределенности, оттисков доверительных клейм и т.д.

**Сроки оказания услуг:** по заявке Заказчика.

**Общие требования:** Поставщик услуг должен предоставить нотариально заверенную копию аттестата с областью аккредитации центра стандартизации и метрологии, в котором будут проходить поверку приборы. В стоимость оказываемых услуг должны входить стоимость все сопутствующих расходов связанных с оказанием услуг.

**Техникалық сипаттама**

**Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер:**

**Тапсырыс беруші:** Астана қаласы әкімдігінің «Нұрлы жүрек» КММ

**Қызмет көрсету мекенжайы:** Астана қаласы, Алматы ауданы, Жансүгіров көшесі 12/5, Жансүгіров көшесі 12/2 (бір аумақта орналасқан екі күндізгі ғимарат).

**Мерзімі:** шартқа қол қойылған және жасалған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Атауы** | **Зауыт нөмірі** | **өндіруші** | **Саны** |
| 1 | Бірыңғай конструктивті қатардың электрондық таразы | 00735 | - «ТВЕС» Тулинов Аспап жасау зауыты « ААҚ | І .Жансугіров 12/5 4 днІ.Жансугіров 13/2 3 дн |
| 2 |  Гигрометрлар психрометрический | 0399 |  | І.Жансуріров 12/5- 4днІ.Жансугіров 12/2- 1дн |
| 3 | Кислородты концентратор |  | Китай | І.Жансугіров 12/2 1дн |
| 4 | Медициналык сорғыш (отсасыватель) |  | Беларусь | І.Жансугіров 12/2 1днІ.Жансугіров 12/52дн  |
| 5 | Танометр электронды және механикалық |  | Япония якитай | І.Жансугіров 12/52днІ№Жансугіров 12/2 1дн |
| 6 | Бактерицидный облучатель, Рецикулятор, лампы |  | Китай | И.Жансугуров 12/2- 15днИ.Жансугуров 12/5-11дн |

**Сенуші ұйымда тексеру жүргізу.** Аспаптарды тексеруге тапсырар алдында өнім беруші қажет болған жағдайда параметрлер бойынша баптауды, аспапты туралауды және калибрлеуді өз күшімен жүргізуі тиіс.

**Тексеру нәтижелерін ресімдеу:** өлшеу құралдарын тексеру туралы хаттама жасау, салыстырып тексеру таңбасының бедерін салу, өлшеудің белгісіздігін есептей отырып, тексеру туралы сертификатты ресімдеу, өлшеу құралы ақаулы болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарлама беру. Өнім беруші аспаптарды паспорттық деректерге және санына сәйкес тексеру жөніндегі қызметтерді орындауға міндетті. Тапсырыс беруші жүргізілген қызметтер сапасына күмән болған кезде көзбен шолып бақылау, тестілік сынақтар және қабылдаудың басқа да түрлерін жүргізуге құқылы.

**Тапсырыс берушіге тексеру жүргізу нәтижелерін Растауды беру:** тексеру сертификаттарының түпнұсқалары, белгісіздікті есептеу нәтижелері, сенімгерлік таңбалардың бедерлері және т. б.

**Қызмет көрсету мерзімі:** Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

**Жалпы талаптар:** Қызметтердің жеткізушісі аспаптар тексерілетін стандарттау және метрология орталығының аккредиттеу саласы бар аттестаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы тиіс. Көрсетілетін қызметтердің құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық ілеспе шығыстардың құны кіруге тиіс.