2-қосымша

**Техникалық сипаттама**

 Қызмет атауы: Өрт дабыл қондырғысына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер.

 Қызметтер техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

 Өрт сигнализациясы жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер:

 1) көрінетін зақымдануларды анықтау үшін жүйені тексеру;

 2) Бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысын тексеру;

 3) жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

 4) жүйе параметрлерін тексеру және баптау;

 5) барлық құрылғылар мен олардың элементтерін тазалау;

 6) қоректендіру блоктарының жұмысын тексеру, олардың электр параметрлерін өлшеу;

 7) ажыратқыштар мен қосылыстарды қарау, ақаулы жағдайда-оларды жөндеу;

 8) жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;

 9) қызметкерлерді жабдықтармен дұрыс пайдалануды үйрету;

 10) Тапсырыс берушіге тексеру барысы және жүйенің жай-күйі туралы деректерді уақтылы және дұрыс ұсыну;

 11) техникалық қызмет көрсетуді есепке алу журналына жазу;

 12) Тапсырыс берушінің автоматты өрт сигнализациясын дұрыс күтіп-ұстауға және пайдалануды ұйымдастыруға техникалық қадағалауды жүзеге асыруы;

 13) автоматты өрт сигнализациясын дұрыс жұмыс жағдайында ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру;

 14) Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша ақауларды жою; ақауларды жоюға арналған шығыстар толық өнім берушінің есебінен жүргізіледі;

 15) Тапсырыс берушіге өрт сигнализациясын, нұсқамаларды пайдалануға қатысты мәселелерде техникалық көмек көрсету, өрт сигнализациясын пайдалану бойынша нұсқаулықтар жасау;

 16) өрт дабылы жұмысын жақсарту бойынша техникалық құжаттама беру;

 17) Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жабдықты ай сайын тексере отырып, өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тұрақты ұстап тұру.

 18) ағымдағы немесе күрделі жөндеу кезінде жеткізуші жабдықтарды және өрт дабылы жүйесін бөлшектеу және монтаждау бойынша барлық жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

 Автоматты өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер, сондай-ақ жұмыс істеуге қабілетті күйде ұстау мен ұстап тұруды қамтиды: дыбысты хабарлау жүйесі, өрт түтіндік, өрт сөндіру аспаптары мен аспаптар мен т. б. ішіндегі аккумуляторлық батареяларды хабарлағыштар.

 Өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету білікті мамандармен жүргізілуі тиіс, ол жүйенің жұмысындағы іркіліс ықтималдығын минимумға дейін төмендету үшін, ал іркіліс болған жағдайда ақаулықтың себебі анықталып, барынша тез жойылды.

Өрт қауіпсіздігі жүйесіне техникалық қызмет көрсету ай сайын жүргізілуі және акт жазылуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойғаннан кейін 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

 Қызметтерді көрсету үшін қажетті шығыс материалдары өнім берушінің қаражаты есебінен дербес сатып алынады және қызметтердің құнына және шарттың жалпы сомасына кіреді.

 Барлық жұмыстар тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап бір тәулік ішінде орындалуы тиіс.

**Өрт /дабыл құралдарына/ сигнализациясына техникалық қызмет көрсетілетін ғимараттардың тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ғимарат атауы** | **Мекен-жайы** | **Ескертпе** |
| "Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№155 Д.Шыныбеков атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Досбол би а., ЖУМАТ КАЛЕКЕЕВ, 15 | ғимараттың өрт қауіпсіздік жүйесін ай сайын тексеру және акт жасау |

Приложение 2

**Техническая спецификация**

Наименование услуг: Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации с соблюдением норм техники безопасности.

Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации включают в себя:

1) Обследование системы для выявления видимых повреждений;

2) Проверка работы программного обеспечения;

3) Проверка работоспособности системы;

4) Проверка и налаживание настроек системы;

5) Чистка всех устройств и их элементов;

6) Проверка работы блоков питания, замеры их электрических параметров;

7) Осмотр разъемов и соединений, в случае неисправности – их ремонт;

8) восстановление работоспособности системы;

9) Обучение правильной эксплуатации оборудованием сотрудников;

10) Своевременное и правильное предоставление данных заказчику о ходе осмотра и состоянии системы;

11) Запись в журнал учета технического обслуживания.

12) осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации автоматической пожарной сигнализации Заказчиком;

13) осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания автоматической пожарной сигнализации в исправном рабочем состоянии;

14) устранение неисправностей по вызову Заказчика; расходы на устранение неисправностей полностью производятся за счет Поставщика;

15) оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации пожарной сигнализации, инструктажа, составление инструкций по эксплуатации пожарной сигнализации;

16) выдачу технической документации по улучшению работы пожарной сигнализации;

17) постоянное поддержание работоспособности системы пожарной сигнализации с ежемесячной проверкой оборудования в присутствии представителей заказчика.

18) при текущем или капитальном ремонте Поставщик обязуется выполнять все работы по демонтажу и монтажу оборудования и системы пожарной сигнализации.

Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации также включают содержание и поддержание в работоспособном состоянии: системы звукового оповещения, извещателей пожарных дымовых, пожарных приборов и аккумуляторных батарей внутри приборов и т.д.

Техническое обслуживание пожарной сигнализации должно производиться квалифицированными специалистами, чтобы снизить вероятность сбоя в работе системы до минимума, а при наличии сбоя причина неисправности была выявлена и устранена максимально быстро. Техническое обслуживание систем пожарной безопасности должно проводиться ежемесячно и по итогам составляться акт. Срок оказания услуг до 31 декабря 2025 года после подписания договора.

Расходные материалы, необходимые для оказания Услуг, приобретаются за счет средств Поставщика самостоятельно по мере необхомости, и входят в стоимость услуг и общую сумму договора.

Все работы должны быть выполнены в течение суток со дня поступления заявки от Заказчика.

**Перечень зданий технического обслуживания пожарной сигнализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование зданий** | **Адрес**  | **Примечание** |
| Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №155 имени Д.Шыныбекова" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области" | Кызылординская область, Шиелийский район, с.Досбол би, ЖУМАТ КАЛЕКЕЕВ, 15 | ежемесячная проверка систем пожарной безопасности здания школы и составление акта |