**Техническая спецификация**

**на текущий ремонт тепловых сетей административного здания по ул. Индустриальная 16/4.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара/работ/услуг** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| **1** | Резка асфальта  | м | 20 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **2** | Рытье котлована вручную 10х1,5х0,8 м | м3 |  12 | Электрокабеля. |
| **3** | Рытьё экскаватором 10х1,5х2.5, продолжительность работы 5 часов  | м3 | 30 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **4** | Вывоз грунта на автомашине самосвал | рейс | 5 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **5** | Откачка воды с котлована ассенизаторская машиной, ёмкость бочки 3500 литра | М3 | 12 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **6** | Сварка металлических трубопроводов Д125мм | м | 20 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **7** | Монтаж запорных арматур Д125 | шт | 4 | С обратными фланцами. |
| **8** | Опрессовка трубопроводов  | м | 60 |  Не менее 10кгс/см2. |
| **9** | Покраска металлических деталей битумной краской | м | 10 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **10** | Обратная засыпка вручную, уплотнение площадки труб  | м3 | 3 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **11** | Загрузка экскаватором на самосвал  | м3 | 30 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **12** | Привоз грунта на автомашине самосвал  | рейс | 5 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **13** | Обратная засыпка и выравнивание площадки экскаватором. | работа  | 1 | За производство работ ответственность несёт поставщик работ. |
| **14** | Привоз и укладка щебня слой 15 см | М2 | 30 | Уплотнение  |
| **15** | Укладка асфальта  | М2 | 30 | Уплотнение. Дорожный каток. |

**В общую сумму входят материалы, оборудование, спецтехника и выполняемая работа.**

**Гарантийный срок на материалы и работы – 12 месяцев (1 год) со дня подписания акта выполненных работ.**

**Наличие всех необходимых документов в соответствии с действующим Законодательством РК (на используемые материалы сертификаты соответствия, гарантийные документы).**

**Требования к поставщику: составить график производства работ, согласованную с заказчиком. До начала производства работ, произвести доставку всех материалов на территорию здания по адресу: г. Конаев ул. Индустриальная 16/4. Земляные работы согласовать с РЭС г. Конаева. Работы начать после прохождения инструкции по ТБ и ОТ. Работы должны проводиться, согласно СНиП. За производство работ несёт ответственность поставщик.**

**Техникалық ерекшелік**

**арналған ағымдағы жөндеу бойынша әкімшілік ғимараттың жылу желілерінің Индустриальная көшесі 16/4.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы** | **Өлшем бірлігі.** | **Саны** | **Ескертпе** |
| **1** | Асфальтты кесу  | м | 20 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **2** | Қазаншұңқырды 10х1,5х0,8 м қолмен қазу | м3 |  12 | Электрокабельдер. |
| **3** | Қазу экскаватормен 10х1,5х2.5, жұмыстың ұзақтығы 5 сағат  | м3 | 30 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **4** | Топырақты самосвал автокөлігімен шығару | рейс | 5 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **5** | Ассенизаторлық машинамен қазандықтан суды сору, бөшкенің сыйымдылығы 3500 литр | М3 | 12 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **6** | Дәнекерлеу металл құбыр желісіов Д125мм | м | 20 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
|  **7** | Бекіту арматураларын монтаждау Д125 | дана | 4 | Кері фланецтермен. |
| **8** | Құбырларды престеу  | м | 60 |  Кемінде 10 кгс/см2. |
| **9** | Металл бөлшектерді битумды сырмен сырлау | м | 10 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
|  **10** | Қолмен толтыру, құбыр алаңын тығыздау  |  м3 | 3 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **11** | Жүктелуде экскаватормен самосвалға  | м3 | 30 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **12** | Топырақты автокөлікпен тасымалдау самосвал  | рейс | 5 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **13** | Алаңды қайта толтыру және тегістеу экскаватормен. | жұмыс  | 1 | Жұмыстарды жүргізуге жұмыстарды жеткізуші жауапты болады. |
| **14** | Әкелу және төсеу қиыршық тас қабаты 15см | М2 | 30 | Тығыздау  |
| **15** | Асфальт төсеу  | М2 | 30 | Тығыздау. Жол сырғанағы. |

**Жалпы сомаға материалдар, жабдықтар, арнайы техника және орындалатын жұмыс кіреді.**

**Материалдар мен жұмыстардың кепiлдiк мерзiмi - орындалған жұмыстардың актiсiне қол қойылған күннен бастап 12 ай (1 жыл).**

**Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық қажетті құжаттардың болуы (пайдаланылатын материалдарға сәйкестік сертификаттары, кепілдік құжаттары).**

**Жеткізушіге қойылатын талаптар: тапсырыс берушімен келісілген жұмыс өндірісінің кестесін жасау. Өндіріс басталғанға дейін барлық материалдар Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі 16/4 мекен-жайы бойынша орналасқан ғимарат аумағына жеткізілсін. Жер жұмыстары Қонаев қаласының РЭҚ-мен келiсiлсiн. Жұмыстарды ҚТ және ЕҚ жөніндегі нұсқаулықтан өткеннен кейін бастау керек. Жұмыстар ҚНжЕ сәйкес жүргізілуі тиіс. Жұмыс өндірісі үшін өнім беруші жауапты болады.**