**«УТВЕРЖДАЮ»**

**В.и.о. Заведующего ясли-сада**

**«№23 «Ынтымақ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тлепбергенова А.С.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Техническая спецификация на услуги по техническому обслуживанию турникетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Услуг** | Сервисное обслуживание турникета |
| **Технические характеристики** | В техническое обслуживание турникета входит:1. Восстановление ранее установленный турникет расходные материалы за счет поставщика
* Проводить кабель ВВГ-3\*2,5 – 5 метр
* Кабель канал -5 метр
* Проводить кабель через стену (просверлить стену, штробить )
* Замена платы.
* Замена флажок
* Изготовление прокси-карт ЕМ (карт доступа) -63 штук в течение 16 календарных дней с момента получения Заказа от Заказчика (все расходные материалы за счет Поставщика).
* Восстановление программы.
1. Услуги по техническому обслуживанию турникетов;
2. Обеспечение бесперебойной работы турникетов (системы контроля и управления доступом в здание);
3. Проверка надежности крепления турникета;
4. Обслуживание со смазкой трущихся деталей и узлов, при необходимости производит замену;
5. Ремонт и замена считывателей; преграждающих планок, блоков питания, хромированных деталей;
6. Обслуживание и ремонт всех систем коммутаций, электронного оборудования, обновление лицензионного программного обеспечения;
7. Выполнения работ по настройке.
8. Проверка программирования, диагностика и подключение всей системы контроля и управления доступом. При необходимости замена контроллеров турникетов.
9. Добавление ранее незарегистрированных сотрудников в базу данных.
 |
| **Сроки оказания услуг** | Со дня подписания договора по 31 декабря 2025 года. Техническое обслуживание должно проводиться до окончания срока договора, все расходные материалы должны приобретаться за счет поставщика. **Поставщик обязан 1 раз в месяц с момента заключения договора о ГЗ и по 31 декабря 2025 года проводить техническое обслуживание системы контроля и управления городу Атырау село Амангельди, улица Жангельдина строение 1Б**В случае получение заявки от Заказчика о неисправности Поставщик обязан в течение 3-х часов направить на объект Заказчика специалиста для выявления причины и устранения неисправности на месте. Устранение нарушений и неисправностей в течение 1 дня после проведения осмотра специалистами Поставщиков.  |

**«БЕКІТЕМІН»**

**«№3 «Ынтымақ» бөбекжай-**

**бақшасы» меңгерушісі м.у.а**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тлепбергенова**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 ж.**

**Турникетке техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| **Қызмет атауы**  | Турникетке сервистік қызмет көрсету |
| **Техникалық сипаттама** | Турникетке техникалық қызмет көрсету кіреді:1. Жабдықтаушы есебінен бұрын орнатылған турникетті қалпына келтіру• Кабель ВВГ-3\*2,5 – 5 метр жүргізу• Кабельдік арна -5 метр• Кабельді қабырға арқылы өткізіңіз (қабырғаны бұрғылаңыз, түртіңіз)• Плата ауыстыру.• Флажок ауыстыру• EM прокси карталарын (кіру карталарын) жасау – Тапсырыс берушіден Тапсырыс алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде 63 дана (барлық шығыс материалдары Жеткізушінің есебінен).• Бағдарламаны қалпына келтіру.2. Турникеттерге техникалық қызмет көрсету;3. Турникеттердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету (ғимаратқа кіруді басқару және басқару жүйелері);4. Турникетті бекітудің сенімділігін тексеру;5. Үйкелетін бөлшектер мен тораптарды майлаумен қызмет көрсету, қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізеді;6. Оқырмандарды жөндеу және ауыстыру; тосқауыл жолақтарын, қоректендіру блоктарын, хромдалған бөлшектерді;7. Барлық коммутация жүйелеріне, Электрондық жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту;8. Баптау бойынша жұмыстарды орындау.9. Бағдарламалауды тексеру, диагностика және кіруді басқару мен басқарудың бүкіл жүйесін қосу. Қажет болса, турникет контроллерін ауыстырыңыз.10. Дерекқорға бұрын тіркелмеген қызметкерлерді қосу. |
| **Қызмет көрсету мерзімі** |  Шартқа қол қойылған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Техникалық қызмет көрсету шарттың мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі керек, барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынуы керек. **Өнім беруші МСА туралы шарт жасалған сәттен бастап айына 1 рет және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін Атырау қаласы Амангелді ауылы, Жангелдин көшесі, 1б құрылыс бақылау және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге міндетті.**Тапсырыс берушіден ақау туралы өтінім алған жағдайда өнім беруші 3 сағат ішінде Тапсырыс берушінің объектісіне ақаудың себебін анықтау және оны сол жерде жою үшін маман жіберуге міндетті. Жеткізушілердің мамандарымен тексеру жүргізілгеннен кейін 1 күн ішінде бұзушылықтар мен ақауларды жою. |