**«УТВЕРЖДАЮ»**

**В.и.о. Заведующего ясли-сада**

**«№23 «Ынтымақ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тлепбергенова А.С.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Техническая спецификация на услуги по техническому обслуживанию турникетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Услуг** | Сервисное обслуживание турникета |
| **Технические характеристики** | В техническое обслуживание турникета входит:   1. Восстановление ранее установленный турникет расходные материалы за счет поставщика  * Проводить кабель ВВГ-3\*2,5 – 5 метр * Кабель канал -5 метр * Проводить кабель через стену (просверлить стену, штробить ) * Замена платы. * Замена флажок * Изготовление прокси-карт ЕМ (карт доступа) -63 штук в течение 16 календарных дней с момента получения Заказа от Заказчика (все расходные материалы за счет Поставщика). * Восстановление программы.  1. Услуги по техническому обслуживанию турникетов; 2. Обеспечение бесперебойной работы турникетов (системы контроля и управления доступом в здание); 3. Проверка надежности крепления турникета; 4. Обслуживание со смазкой трущихся деталей и узлов, при необходимости производит замену; 5. Ремонт и замена считывателей; преграждающих планок, блоков питания, хромированных деталей; 6. Обслуживание и ремонт всех систем коммутаций, электронного оборудования, обновление лицензионного программного обеспечения; 7. Выполнения работ по настройке. 8. Проверка программирования, диагностика и подключение всей системы контроля и управления доступом. При необходимости замена контроллеров турникетов. 9. Добавление ранее незарегистрированных сотрудников в базу данных. |
| **Сроки оказания услуг** | Со дня подписания договора по 31 декабря 2025 года. Техническое обслуживание должно проводиться до окончания срока договора, все расходные материалы должны приобретаться за счет поставщика. **Поставщик обязан 1 раз в месяц с момента заключения договора о ГЗ и по 31 декабря 2025 года проводить техническое обслуживание системы контроля и управления городу Атырау село Амангельди, улица Жангельдина строение 1Б**  В случае получение заявки от Заказчика о неисправности Поставщик обязан в течение 3-х часов направить на объект Заказчика специалиста для выявления причины и устранения неисправности на месте. Устранение нарушений и неисправностей в течение 1 дня после проведения осмотра специалистами Поставщиков. |

**«БЕКІТЕМІН»**

**«№3 «Ынтымақ» бөбекжай-**

**бақшасы» меңгерушісі м.у.а**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тлепбергенова**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 ж.**

**Турникетке техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| **Қызмет атауы** | Турникетке сервистік қызмет көрсету |
| **Техникалық сипаттама** | Турникетке техникалық қызмет көрсету кіреді:  1. Жабдықтаушы есебінен бұрын орнатылған турникетті қалпына келтіру  • Кабель ВВГ-3\*2,5 – 5 метр жүргізу  • Кабельдік арна -5 метр  • Кабельді қабырға арқылы өткізіңіз (қабырғаны бұрғылаңыз, түртіңіз)  • Плата ауыстыру.  • Флажок ауыстыру  • EM прокси карталарын (кіру карталарын) жасау – Тапсырыс берушіден Тапсырыс алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде 63 дана (барлық шығыс материалдары Жеткізушінің есебінен).  • Бағдарламаны қалпына келтіру.  2. Турникеттерге техникалық қызмет көрсету;  3. Турникеттердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету (ғимаратқа кіруді басқару және басқару жүйелері);  4. Турникетті бекітудің сенімділігін тексеру;  5. Үйкелетін бөлшектер мен тораптарды майлаумен қызмет көрсету, қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізеді;  6. Оқырмандарды жөндеу және ауыстыру; тосқауыл жолақтарын, қоректендіру блоктарын, хромдалған бөлшектерді;  7. Барлық коммутация жүйелеріне, Электрондық жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту;  8. Баптау бойынша жұмыстарды орындау.  9. Бағдарламалауды тексеру, диагностика және кіруді басқару мен басқарудың бүкіл жүйесін қосу. Қажет болса, турникет контроллерін ауыстырыңыз.  10. Дерекқорға бұрын тіркелмеген қызметкерлерді қосу. |
| **Қызмет көрсету мерзімі** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Техникалық қызмет көрсету шарттың мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі керек, барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынуы керек. **Өнім беруші МСА туралы шарт жасалған сәттен бастап айына 1 рет және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін Атырау қаласы Амангелді ауылы, Жангелдин көшесі, 1б құрылыс бақылау және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге міндетті.**  Тапсырыс берушіден ақау туралы өтінім алған жағдайда өнім беруші 3 сағат ішінде Тапсырыс берушінің объектісіне ақаудың себебін анықтау және оны сол жерде жою үшін маман жіберуге міндетті. Жеткізушілердің мамандарымен тексеру жүргізілгеннен кейін 1 күн ішінде бұзушылықтар мен ақауларды жою. |