*Приложение 2 к Договору*

 *от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_*

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц - 6 шт, лестничных маршей с площадками и ограждений кровли с выдачей актов и протоколов испытаний | Услуги по испытанию пожарной, наружной, маршевой лестницы с ограждением. с выдачей актов и протоколов испытаний. Проведение испытания включает в себя: Проверку основных размеров пожарных лестниц;Визуальную проверку целостности конструкций и их креплений;Проверку качества сварных швов пожарных лестниц;Проверку качества защитных покрытий;Испытание ступеней пожарных лестниц на прочность;Испытание балок крепления пожарных лестниц на прочность;Испытание площадок и маршей пожарных лестниц прочность;Требования к поставщику:Наличие аттестата аккредитации на выполнение данного вида испытаний, либо соглашение или договора совместной деятельности с аккредитованной лабораторией. По завершению работ поставщик предоставляет следующие документы: Протокол испытания, аттестат аккредитаций испытательной лабораторий, область аккредитаций зарегистрированную в реестре субъектов аккредитаций.  |

*2025ж.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_*

*Шартқа 2 қосымша*

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сыртқы өрт баспалдақтарын сынау бойынша қызметтер – 6 дана, сынақ хаттамалары мен есептерін бере отырып, баспалдақтардың алаңшалары мен шатыр қоршаулары. | Сыртқы өрт баспалдақтарын сынау. Сынақты өткізу мыналарды қамтиды:Өрт сатыларының негізгі мөлшерін тексеру;Құрылымдар мен олардың бекітпелерінің тұтастығын визуалды тексеру;Өрт сатыларының дәнекерленген тігістерінің сапасын тексеру;Қорғаныс жабындарының сапасын тексеру;Өрт сатыларының сатыларын беріктікке сынау;Өрт сатыларын бекіту арқалықтарын беріктікке сынау;Өрт сатыларының алаңдары мен шерулерін сынау беріктік;Жеткізушіге қойылатын талаптар:Сынақтардың осы түрін орындауға арналған аккредиттеу аттестатының не аккредиттелген зертханамен бірлескен қызмет келісімінің немесе шартының болуы. Жұмыс аяқталғаннан кейін өнім беруші келесі құжаттарды ұсынады:Сынақ хаттамасы, сынақ зертханасын аккредиттеу аттестаты, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу саласы. |