Техническая спецификация на закупки услуг обслуживание системы видеонаблюдения:

• Проверки работоспособности системы видеонаблюдения в целом. • Диагностики системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок.

• Внешнюю и внутреннюю (системную) очистку регистратора от мусора. • Диагностику возможных неисправностей оборудования видеонаблюдения и мелкий ремонт на месте.

• Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения видеонаблюдения.

• Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции видеорегистратора. • Юстировка видеокамер и объективов.

• Диагностика кабельных трасс и системы питания камер видеонаблюдения. • Устранение обрывов кабельных трасс за счет Исполнителя.

• Замена нерабочих элементов системы питания камер видеонаблюдения за счет Исполнителя.

•Замена нерабочих камер видеонаблюдения за счет Исполнителя.

• Замена нерабочих блок питания за счет Исполнителя.

• Установку обновлений специализированного программного обеспечения видеонаблюдения.

• Диагностика проблемы по телефону, в случае необходимости, непосредственное решение проблемы на территории Заказчика.

• При возникновении неисправности оборудования Заказчика, осуществляется мелкий ремонт системы видеонаблюдения на месте за счет Исполнителя.

• Прочистка объектива

• Прочистка корпуса видеокамеры

• Настройка направления камеры

• Визуальный осмотр соединений

• Обеспечение временного подменного фонда оборудования для поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения.

• Объем оказываемых услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2025 года.