**Техническая спецификация**

**Сервисное обслуживание оборудования включает в себя:**

Внешний осмотр оборудования:

* проверка отсутствия механических повреждений, надежности креплений;
* проверку комплектности оборудования;
* проверка наличия пломб разъемных соединений;
* проверка распределительных коробов;
* проверка кабельных линий.

Устранение утечек в комплекте приборов учета тепловой энергии;

Проверка состояния тепловычислителя;

Проверка состояния расходомеров;

Проверка состояния термодатчиков;

Проверка состояния линии связи и устранение выявленных поломок;

Проверка состояния креплений термопреобразователей, разъемных соединений;

Проверка текущих значений контролируемых параметров;

Наладка, программирование оборудования;

Считывание архивных данных и предоставление отчетов.