**Техникалық ерекшелігі**

Сатып алатын қызметтерінОттан өңдеу арқылы ағаштан алдын алу бойынша қызметтер(ғимараттың шатыры)

Жеткізу орындар: Ақмола облысы, Кокшетау қ. Кенесары көшесі, 222

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қызмет атауы** | **Қысқасипаттама** | **Өлшембірлік** | **Саны, көлемі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оттанөңдеуарқылыағаштаналдыналубойыншақызметтер(ғимараттыңшатыры) | 1. Оттанқорғау-ішкіағашконструкцияларынөрттен, жалынныңтаралуынанжәнекөгергенжәне ағаш боялғансаңырауқұлақтардыңбио-зақымдануынанбіржылмерзімгеқорғау үшін..Отқа төзімді құрамы бар ғимаратшатырыныңағашконструкцияларынөңдеу, ағашконструкциялардыотқатөзімдіөңдеудісынаухаттамасынберумен. ӨнімберушіменшікнысанынақарамастанҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікТехникалықреттеужүйесіндеаккредиттелугетиіс. Ағаштыңғимараттыңағашконструкцияларынөрткеқарсыөңдеу сапасының сәйкестігіне зертханалық сынақтар жүргізу .  ҚР СТ EN 351-1-2012, ҚР СТ 615 – 1 – 2011  Өңдеукомпозицияныаралықкептірумен 3-4 қабаттаағашқұрылымдардыңбетінежағуарқылықолменжүзегеасырылады.  2.Өнімберушікөрсетілгенқызметтердіңсапасынақызметкөрсетілгенкүнненбастапкемінде 12 (он екі) ай кепілдікбереді | қызмет | 1 |

**Техническая спецификация**

Наименование закупаемых услуг: Услуги по огнезащитному предохранению древесины(крыши здания)

Место поставки: Акмолинская область, г. Кокшетау ул Кенесары 222

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Единица измерения** | **Количество, объем** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Услуги по огнезащитному предохранению древесины(крыши здания) | 1. Огнезащитная обработка - для защиты внутренних деревянных конструкций от возгорания, распространения пламени и биоповреждений плесневыми и деревоокрашивающими грибами противопожарным составом сроком на один год..Обработка деревянных конструкций кровли здания с огнезащитным составом с выдачей протокола испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций. Поставщик, независимо от форм собственности, должен быть аккредитован в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан. Производство лабораторных испытании древесины на соответствие качества противопожарной обработки деревянных конструкций здания.  СТ РК EN 351-1-2012, СТ РК 615 – 1 – 2011  Обработку провести вручную, путем нанесения состава на поверхность деревянных конструкций в 3-4 слоя с промежуточной сушкой.  2.Поставщик дает гарантию на качество оказанных услуг не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня оказания услуги | услуга | 1 |