**Работы по изготовлению мебели в соответствии с техническими условиями заказчика**

**Техническая спецификация**

Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли- сад «Балауса»

 отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области»

**Общие требования к потенциальному поставщику**

До начала выполнения услуг по ремонту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, а также противопожарные мероприятия.

До начала выполнения услуг по ремонту назначить руководителя работ (услуг), ознакомить свой персонал с объемом выполнения услуг, графиком оказания услуг, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика.

Все необходимые материалы поставщик должен сам предоставить в полном объеме. Обязательный предварительный осмотр места установки.

Организация, выполняющая услуги несет ответственность перед Заказчиком за сроки начала и окончания ремонтных услуг, производственную и трудовую дисциплину, и другие обязательства, предусмотренные договором. Поставщик обязан предоставить гарантию минимум 3 года на все произведенные ремонтные работы.

Услуги должны быть выполнены в соответствии с условиями заключенного договора оказания услуг, и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РК.

Поставщик должен до начала ремонтных работ согласовать с заказчиком все необходимые материалы (качество, цвет и.т.д.).

После окончания ремонтных работ поставщик должен полностью очистить территорию Учреждение от остатков строительных отходов и сдать ремонт внутренней комиссии Учреждение по приемке по текущему ремонту.

**В стоимость ремонта входит:**

- Замена поролона (толщина поролона по согласованию с Заказчиком), замена кожзаменителя (устойчив к воздействию влаги, в том числе к обработке дезинфицирующими средствами. Цвет по согласованию), замена обивочной ткани.

- Ремонт металлических конструкций.

- Укрепление и ремонт основного каркаса мебели.

- Усиление и ремонт подложных, деревянных, матерчатых покрытий. Замена мебельной фурнитуры в ходе ремонта.

- Замена гаек, шурупов кресел.

- Ремонт и установка пружин и доводчиков кресел.

- Замена частей мебели между собой (в случае необходимости).

**Поставщик обязан:**

1. Использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ;

2. Оказать работы без дефектов, в качестве соответствующего требованиям Заказчика.

3. После заключения договора произвести контрольный замер на объекте Заказчика.

Оплата Заказчиком Поставщику производится только по факту выполненных работ.

Все сопутствующие расходы, связанные с выполнением работ по договору, Поставщик берет на себя.

**Поставщик должен:**

* При производстве работ обеспечить соблюдение требований правил безопасности и охраны труда РК, производственной санитарии и противопожарных мероприятий;
* Обеспечить установку предупреждающих знаков и ограждений при выполнении работ;
* При выполнении работ связанных с повышенной опасностью оформлять соответствующие документы на производство работ;
* Использовать и содержать оборудование в безопасном рабочем состоянии и использовать безопасные методы производства работ;
* Обеспечивать безопасные методы транспортировки, хранения и использования всех расходных материалов и веществ;
* Назначить из числа сотрудников одного обученного работника ответственным по технике безопасности и уведомить Заведующего хозяйством относительно такого назначения;
* Выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РК.
* Когда Подрядчик временно приостанавливает работу на участке, он должен обеспечить и гарантировать, что место работы ограждено и безопасно для третьих лиц.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Шкаф для посуды с дверцами 2-х секционнный | СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМВЕРХНЫЙ ШКАФШирина 2,150Глубина 600Высота 800Двери в кромке ЛДСП,ПВХ, усиленные полки Цвет: СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ НИЖНИЙ ШКАФШирина 2,150Глубина 600Высота 850Мойка 2-ной глубокий, стройная навес доводчик дверца столешницаДвери в кромке ПВХ, усиленные полки Цвет: СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ  | шт | 4 |
| Шифонер для одежды для сотрудников  | СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМШирина 1,250Глубина 600Высота 2,200Двери СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМДвери в кромке ПВХ, усиленные полки Цвет: СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ  | шт | 4 |
| Изготовление: Шкаф 5-ти секционный со скамьей в комплекте  Эскиз согласовать с заказчиком! | СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМВыполнен из ЛДСП ЛДМФ 16 мм, края обрамлены кромкой ПВХ -1 мм, задняя стенка изготовлена из ДВП3,2 мм,В каждой секции имеются полка для головных уборов, 2 крючка для одежды. Размеры: 1470х368х1384 мм. Скамейка в комплекте со шкафом . Цвет шкафа и скамейки по согласованию сзаказчиком (разноцветный)ГОСТ 26682-2016 мебель для дошкольных учреждений. | штук | 5 |
| Изготовление: Шкаф для музыкального зала | СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМРазмеры : (длина 3000, глубина 500, высота 350); нижняя полка высота 700 навес даводчик дверца. Материал каркаса ЛДСП толшиной 16мм. Материал кромки ПВХ толшиной 2 мм, 0,4ммЦвет : по согласованию с заказчиком .Эскиз согласовать с заказчиком! | штук | 1 |
| Изготовление: Письменный стол | СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМРазмеры : (длина 1800, глубина 600, высота 750)Столешница ламинированная ДСП(ЛДСП)Цвет : по согласованию с заказчиком .Эскиз согласовать с заказчиком! | штук | 1 |

**Обеспечение строительства оборудованием и материалами**

Исполнитель обеспечивает строительство материалами и оборудованием самостоятельно и за свой счет, а также осуществляет их доставку на объект строительства.

Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно- правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

**Требования к технической поддержке**

 Потенциальный Поставщик должен обеспечить круглосуточную «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) в режиме «24/7» для подачи заявок по неисправности работы оборудования, и других вопросов гарантийного обслуживания.

**Гарантийные требования**

 Гарантия на оборудование и оказанные услуги - 1 год.

**Сроки оказания услуг**

 Весь перечень услуг выполняется потенциальным поставщиком на ежемесячной основе в отношении всего установленного оборудования. Потенциальный Поставщик приступает к выполнению работ с момента подписания договора и акта приема — передачи оборудования во временное пользование. Время оказания услуг - рабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно, при необходимости. Время реакции (исполнение задания) – не более трех часов в круглосуточном режиме работы. Потенциальный поставщик в течение одного рабочего дня выполняет дополнительные работы по техническому обслуживанию после запроса, полученного от Заказчика на «горячую линию».

**Форма завершения**

 Акт выполненных работ (оказанных услуг).

**Условия поставки**

 Место поставки: Жамбылская область, Жамбылский район, с.Акбулым ул Жибек жолы 116А.