**Техникалық сипаттама**

Су құбырларын күтіп ұстау бойынша қызметі жыл бойы үздіксіз жүзеге асыру. Су құбырларын күтіп ұстау бойынша қызметі уақтылы жүргізу мақсатында оларды күн сайын көзбен көріп тексеру. Тұтынушыларға сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсету үздіксіз жүргізу. Орындалатын жұмыстардың сапасы "Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану қағидаларына" сәйкес келуі тиіс. Жұмыстарды жүргізудің технологиялық бірізділігін сақтай отырып, нормалары мен ережелерінің, стандарттардың, техникалық шарттардың және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау. **Ұлттық стандарттар, немесе мемлекетаралық стандарттар:** СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Ауыз суы. Сапаны бақылау әдістеріне және ұйымдастыруына қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Стандарттау, метрология және сертификаттау комитетінің 2003 жылғы 07 қарашадағы N 380 бұйрығы. Осы стандарт ауыз сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйелері өндіретін және беретін ауыз суға қолданылады және ауыз судың сапасын бақылау әдістері мен ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді.Стандарт орталықтандырылмаған және автономды сумен жабдықтау жүйелерін бақылау әдістеріне және ауыз суға қойылатын талаптар бөлігінде қолданылады.Стандарт сертификаттау жұмыстарын жүргізу кезінде де қолданылады

1. Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалану және күтіп ұстау.

2. Объектілерді ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету.

3. Жөндеу қызметтерін орындау.

4. ППР кестесіне және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтердің тізбесі стандарттарына сәйкес техникалық қызмет көрсету.

5. Ұңғымаларды және су құбырларын, су мұнарасын қажетті жоспарлы және жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету .

6. Төтенше жағдайлар туындаған кезде жөндеу қызметтерін орындау, суасты сорғы істен шыққан жағдайда ұңғымалы сорғыларын ауыстыру, жою су өткізгіштердегі, ұстағыш сорғылардағы және ұңғымалардан су көтергіш құбырлардағы екпінділерді қалпына келтіріліп, Орындаушы есебінен қамтамасыз етіледі, қажетті арнайы техникамен және көлік құралдарымен және қамтамасыз етеді.

7.Сорғыларды, сүзгілерді, мембраналарды, манометрлерді, реле датчиктерін, ысырмаларды, крандарды ауыстыру, судың жылыстауын жою, авариялық учаскелердің құбырларын ауыстыру, дәнекерлеу жұмыстары, су құбыры желілерін қаптау, оқшаулау, Электр энергиясы бойынша жөндеулерді жою, ұстау шеңберінде халықты ауыз сумен 100% қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтау объектілерінің үздіксіз жұмыс істеуі үшін барлық қажетті жұмыстарды орындау.

8. Орындалған қызметтердің актілері Қазақстан Республикасының нормативтік талаптарына сәйкес болуы және 2025 жылдың әр айдың 25-іне дейін ұсынылуы тиіс.

9. Жыл бойы электрлі есептегіш бойынша абоненттік төлемдерді ай сайын төлеу

10. Мұнараға су толтыру бойынша су операторын жыл бойы күтіп-ұстау (жалақы). Ескерту: Су операторы тұрғылықты азамат болуы тиіс.

**Техническая спецификация**

Осуществление деятельности по содержанию водопровода непрерывно в течение года. Ежедневный визуальный осмотр водопроводных сетей с целью своевременного их проведения. Оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям бесперебойное ведение. Качество выполняемых работ должно соответствовать "правилам эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов". Выполнение работ в соответствии с требованиями норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов с соблюдением технологической последовательности производства работ.

**Национальные стандарты, или межгосударственные стандарты:** СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества» приказ Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустриииторговлиРеспубликиКазахстанот 07ноября 2003 г. № 380. Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду,произ-водимую и подаваемую централизованными системами питьевоговодо-снабжения,и устанавливает общие требования к организации и методам контроля качества питьевой воды.Стандарт распространяется в части требований к методам контро-ля и на воду питьевую не централизованных и автономных систем водоснабжения.Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации

1. Эксплуатация и обслуживание объектов питьевого водоснабжения.

2. Бесперебойное обеспечение питьевой водой объектов.

3. Выполнение ремонтных услуг

4. Согласно графика ППР. Перечень услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласно действующих нормативов.

5. Обеспечения обслуживания плановых и внеплановых ремонтов скважин и водопроводов и водонапорной башни.

6.Замена насосов, фильтров, мембраны, манометров, датчиков реле, задвижек, краны, устранение утечки воды, замена труб аварийных участков, сварочные работы, обшивка, утепление водопроводных сетей, устранение неполадок по электричеству, в рамках содержания выполнять все необходимые работы бесперебойного функционирование объектов водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.

7. Выполнение ремонтных услуг при ликвидации аварийных ситуаций замена глубинных насосов на скважинах, ликвидация порывов на водоводах, вылавливание насосов и водоподъемных труб из скважин при их срывах погружного насоса.

8.Акты выполненных услуг должны соответствовать нормативным требованиям РК и должны предоставляется до 25 числа каждого месяца 2024 года.

9. Ежемесячная оплата абонентских платежей по электросчетчику в течение года

10. Содержание оператора воды для подкачки воды водонапорного башни (зарплата, обязательные социальные взносы) Предупреждение: Операторы воды должень быть из местного населения постояннно проживающего человека