**2 қосымша**

**Сатып алынатын тауарлардың , жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі**

Тұрмыстық ағынды суларды сұйық қалдықтарды тасымалдауға арналған көлік құралдарымен тасымалдау жөніндегі қызметтер №1 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

1. Тапсырысты Абай облысы білім басқармасының Ақсуат ауданы білім бөлімінің «С. Сейфуллин атындағы орта мектебі» КММ 1 күн бұрын жазбаша немесе ауызша берген тапсырысына сәйкес сарқынды лас суларды сұйық қалдықтарын тазалап, тартып тиісті орынға шығаруды жүзеге асырады. Мектепте 30 кубтық резервуар орнатылған. Ғимарат айналасында барлық блоктар бойынша қосымша 1 арнайы септикер орнатылған
2. Септикті тазаланғаннан кейін хлорлау.

**Өнім берушіге қойылатын талаптар:**

1. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің барлық талаптарын сақтау.
2. Сұйық қалдықтарын тазалауға арнайы техника 1 (ассенизаторлы) құбыршектің ұзындығы 10м кем болмауы, диаметрі 100мм кем болмау керек;

№1-қосымша

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с** | **Қызметтің атауы** | **рейс саны** | **Қызметкөрсетуорны** | **Қызмет көрсету мерзімі** |
| 1 | Сарқынды лас суларды тартып сыртқа шығару | 2 рейс 1 айда | Абай облысы білім басқармасының Ақсуат ауданы білім бөлімінің «С. Сейфуллин атындағы орта мектебі» КММ | қаңтар-маусым, қыркүйек-желтоқсан (әр айда 2 рейстен кем емес, қызмет көрсету 10 ай ) |

Приложение №2

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг к конкурсной документации**

Услуги по транспортирование бытовых сточных вод посредством транспортных средств для перевозки жидких отходов осуществляется согластно приложению №1

1. Поставщик услуги должен обеспечивает откачку сточной жидкости из септика после течение одного дня письменой или устной заявкам КГУ "Средняя школа имени С. Сейфуллина" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай Школа имеет резервуар на 30 куб. Вокруг здания на всех блоках установлены дополнительно 1 специальных септика.

2.Хлорирование септиков после их очистки.

**Требования к поставщикам:**

1. Поставщик услуг должен соблюдать требованиеЭкологического кодекса Республики Казахстан.
2. Иметь 1 специальную технику (ассенизаторская) по откачке сточных

жидкостей - длина шланга не менее 10м, диаметр не менее 100мм;

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | | | **количество рейсов** | | **Место оказания услуги** | | | | **Срок оказания услуги** | |
| 1 | Вывоз сточных вод | | | 2 рейс в месяц | | КГУ "Средняя школа имени С. Сейфуллина" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай | | | | январь-июнь, сентябрь-декабрь (не менее 2 рейсов в месяц, обслуживание 10 месяцев ) | |
|  | | | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |