*Приложение-2*

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по техническому обслуживанию и ремонту специального автотранспорта**

Поставщик при заключении договора из числа своих работников определяет Администратора и представляет Заказчику его контактные данные. Администратор принимает заявки (в том числе посредством веб-портала, эл. почтой, средств телекоммуникации) от Заказчика.

Срок принятия заявки Администратором не более 2 часа с момента поступления.

 «Исполнение Заявки Заказчика является обязательным условием заключенного договора»

Непринятие, неисполнение, ненадлежащего исполнения Заявки в срок, является основанием для одностороннего расторжения Договора.

**Заказчик:** "Республиканское государственное учреждение "Учреждение №54" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

**Срок оказания услуг:** на протяжении всего срока действия заключенного Договора о государственных закупках по заявке Заказчика.

**Выделенная сумма:** без учета НДС и включает в себя все сопутствующие расходы Поставщика, связанные с приобретением запасных частей и расходных материалов для оказания услуг.

**Место оказания услуг:** город Шымкент, Туранский район, Тамерлановское шоссе 28/1.

 **Условия оплаты:** Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту выполненных работ.

**Эксплуатационные характеристики:** Осуществление регламентного и не регламентного технического обслуживания, и ремонта после определенного пробега, технического мониторинга неисправностей автотранспорта, выявление скрытых технических неисправностей путем диагностики, замена неисправных частей автомобиля.

При возникновении неисправностей автотранспорта, Заказчик подает заявку Поставщику услуг для принятия мер по устранению неисправностей и надлежащего восстановления работоспособности автотранспорта.

После получения заявки от Заказчика, Поставщик принимает неисправный автотранспорт на территорию Станции технического обслуживания (далее-СТО), проводит его диагностирование для выявления неисправности и составляет дефектный акт.

Поставщик осуществляет услуги (с учетом сложности) в разумные сроки, не более трех рабочих дней. В исключительных случаях, Поставщик по согласованию с Заказчиком, может изменить срок ремонтных работ (в связи с потребностью приобретения и доставки основных запасных частей).

Услуги выполняются по согласованию (заявке) с Заказчиком в объеме суммы заключенного Договора.

**Качественные характеристики:** Обеспечение постоянной работоспособности автотранспорта, своевременность проведения диагностических мероприятий, выявление и устранение неисправностей.

 **В стоимость выполняемых услуг включается**: стоимость работ и услуг, стоимость используемых запчастей, стоимость расходных материалов, стоимость жидкостей.

На запасные части, расходные материалы, представляемые Поставщиком, обеспечивается гарантия.

Гарантийные обязательства: Гарантия на выполненные услуги, в том числе на запасные части и расходные материалы - 6 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту специального автотранспорта должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий уровень профессиональной подготовки, необходимый для качественного оказания закупаемых услуг.

* Согласно по место нахождению Заказчика, у Поставщика должен быть СТО организация, либо филиал в городе Шымкент.
* Ответственность за сохранность переданного для технического обслуживания и ремонта специального автотранспорта несет Поставщик.

Количество автотранспортных средств – 6 ед.

**Перечень автомобилей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование автотранспорта** | **Гос. номер** | **Год выпуска** |
| **1** | Кiа Сеrаtо | 133 AD 17 | 2013 |
| **2** | Шевроле-Нива | 0696 / 17 | 2013 |
| **3** | ГАЗ – 3309 (автоцистерна) | 0693 / 17 |  |
| **4** | ГАЗ-330200 (изотермическая) | 0691 / 17 | 2013 |
| **5** | ГАЗ-3309 (ассенизатор) | 0695 / 17 |  |
| **6** | ГАЗ-3309 (мусоровоз) | 0694 / 17 |  |

Таб. №1 **Ремонтные работы (см. таблицу) по устранению неисправностей, выявленных после:**

- проведения диагностики ходовой части автомобиля;

- проведения диагностики работы двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС) автомобиля;

- проведения диагностики электрической системы автомобиля;

- проведения диагностики топливной системы автомобиля;

- проведение диагностики системы охлаждения автомобиля;

- кузовные работы и т.д.

Диагностические работы по определению технического состояния автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и деталей без разборки проводятся в течении 1 часа после обращения Заказчика.

**Перечень и объем услуг**

***Таб. №1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Кол-во услуг на 1 автомобиль** |  |  |  |
| **6 (шесть) автомашин.** |  |  |  |
| **Возможные виды работ, выполняемые после проведения диагностики по согласованию с Заказчиком (и другие виды работ не ограниченные данным списком)** |  |  |  |
| 1 | Промывка инжектора | 1 |  |  |  |
| 2 | Замена шаровой опоры | 2 |  |  |  |
| 3 | Геометрия колес | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена втулок стабилизатора | 2 |  |  |  |
| 5 | Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости | 2 |  |  |  |
| 6 | Замена сайлент блоков балки (комплект) | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена топливного фильтра | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена свечей зажигания, комплект (по количеству цилиндров) | 1 |  |  |  |
| 9 | Замена тормозных колодок, комплект | 1 |  |  |  |
| 10 | Ремонт ДВС | 1 |  |  |  |
| 11 | Замена салонного фильтра | 1 |  |  |  |
| 12 | Замена воздушного фильтра | 1 |  |  |  |
| 13 | Замена стоек передних амортизаторов | 2 |  |  |  |
| 14 | Замена опорных подшипников передних стоек | 2 |  |  |  |
| 15 | Замена задних амортизаторов | 2 |  |  |  |
| 16 | Замена ремня ГРМ с натяжным роликом | 1 |  |  |  |
| 17 | Замена ремня генератора | 1 |  |  |  |
| 18 | Замена ступичных подшипников передних колес | 2 |  |  |  |
| 19 | Замена ступичных подшипников задних колес | 2 |  |  |  |
| 20 | Замена ШРУС наружных лев./прав. передних колес | 2 |  |  |  |
| 21 | Замена ШРУС внутренних лев./прав. передних колес | 2 |  |  |  |
| 22 | Замена прокладки крышки клапанов | 1 |  |  |  |
| 23 | Замена прокладки ГБЦ | 1 |  |  |  |
| 24 | Замена колец ДВС (комплект) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 25 | Замена лобового сальника коленчатого вала | 1 |  |  |  |
| 26 | Замена коренного сальника коленчатого вала | 1 |  |  |  |
| 27 | Замена водяной помпы | 1 |  |  |  |
| 28 | Замена приводных ремней | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 29 | Замена бензонасоса | 1 |  |  |  |
| 30 | Замена приемной трубы глушителя | 1 |  |  |  |
| 31 | Замена среднего глушителя | 1 |  |  |  |
| 32 | Замена заднего глушителя | 1 |  |  |  |
| 33 | Замена радиатора кондиционера | 1 |  |  |  |
| 34 | Замена радиатора системы охлаждения | 1 |  |  |  |
| 35 | Ремонт радиатора охлаждения | 1 |  |  |  |
| 36 | Замена датчика давления масла | 1 |  |  |  |
| 37 | Замена датчика температуры | 1 |  |  |  |
| 38 | Замена термостата | 1 |  |  |  |
| 39 | Замена подушек крепления ДВС (комплект) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 40 | Замена подушек крепления КПП (комплект) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 41 | Ремонт МКПП/АКПП | 1 |  |  |  |
| 42 | Замена диска сцепления МКПП | 1 |  |  |  |
| 43 | Замена сальника привода | 1 |  |  |  |
| 44 | Замена сальника хвостовика | 1 |  |  |  |
| 45 | Замена кулисы | 1 |  |  |  |
| 46 | Замена выжимного подшипника | 1 |  |  |  |
| 47 | Замена масла в мосту (по техпаспорту) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 48 | Снятие/установка переднего нижнего рычага | 2 |  |  |  |
| 49 | Снятие/установка переднего верхнего рычага | 2 |  |  |  |
| 50 | Снятие/установка заднего нижнего рычага | 2 |  |  |  |
| 51 | Снятие/установка заднего верхнего рычага | 2 |  |  |  |
| 52 | Замена сайлент блоков передних (комплект) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 53 | Замена сайлент блоков задних (комплект) | по техническим характеристикам |  |  |  |
| 54 | Замена редуктора переднего моста | 1 |  |  |  |
| 55 | Замена редуктора заднего моста | 1 |  |  |  |
| 56 | Замена рычага | 1 |  |  |  |
| 57 | Замена крестовины карданного вала | 1 |  |  |  |
| 58 | Замена балки | 1 |  |  |  |
| 59 | Замена рулевой тяги | 2 |  |  |  |
| 60 | Замена рулевого наконечника | 2 |  |  |  |
| 61 | Замена рулевой трапеции  | 1 |  |  |  |
| 62 | Замена вала рулевой колонки | 1 |  |  |  |
| 63 | Замена рулевой рейки | 1 |  |  |  |
| 64 | Замена тормозного диска | 2 |  |  |  |
| 65 | Замена тормозных шлангов | 2 |  |  |  |
| 66 | Замена главного тормозного цилиндра | 1 |  |  |  |
| 67 | Замена вакуумного усилителя | 1 |  |  |  |
| 68 | Замена рабочего тормозного цилиндра | 1 |  |  |  |
| 69 | Ремонт/замена генератора | 1 |  |  |  |
| 70 | Ремонт/замена стартера | 1 |  |  |  |
| 71 | Ремонт системы впрыска топлива | 1 |  |  |  |
| 72 | Ремонт/замена фар, фонарей | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 73 | Ремонт распределителя зажигания | 1 |  |  |  |
| 74 | Снятие/установка панели приборов | 1 |  |  |  |
| 75 | Замена датчика ABS | 2 |  |  |  |
| 76 | Замена датчика кислорода | 1 |  |  |  |
| 77 | Замена охлаждающей жидкости | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 78 | Замена тормозной жидкости | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 79 | Замена жидкости гидроусилителя рулевого механизма | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 80 | Заправка кондиционера | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 81 | Замена расходных материалов (лампочки) в свето-осветительных приборах | (по инструкции по эксплуатации) |  |  |  |
| 82 | Регулировка света фар | 2 |  |  |  |
| 83 | Восстановление геометрических характеристик колесных дисков | 4 |  |  |  |

Таб. №2 **Техническое обслуживание**

- замена масла в ДВС (по рекомендациям производителя ТС);

- замена масла в АКПП, МКПП (по технической необходимости);

- замена фильтров (масляный).

***Таб. №2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Кол-во услуг на 1 автомобиль** |
| **6 (шесть) автомашин.** |
| **Работа** |
| 1 | замена масла ДВС | по рекомендациям производителя ТС |
| 2 | замена масляного фильтра | по рекомендациям производителя ТС |
| **Работы, выполняемые после диагностики по согласованию с Заказчиком** |
| 1 | замена масла в КПП, АКПП | 1 |
| **Запасные части** |
| 1 | фильтр масляный | при замене масла в ДВС |
| 2 | масло моторное  | по рекомендациям производителя ТС |
| 4 | масло КПП, АКПП | по рекомендациям производителя ТС |

Таб. №3 **Шиномонтажные работы**

- сезонные шиномонтажные работы;

- ремонт боковых порезов, проколов.

***Таб. №3***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Кол-во услуг на 1 автомобиль** |
| **6 (шесть) автомашин.** |
| **Шиномонтажные работы** |
| 1 | Сезонные шиномонтажные работы | 2 раза в год |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы | по потребности |
|  |  |  |

- График работы Поставщика согласно режиму работы Заказчика с 9-00 до 18-00 часов.

- Автотранспорт обслуживается в приоритетном порядке.

- Услуги по техническому обслуживанию (и другие виды услуг не ограниченные данным перечнем).

*Қосымша-2*

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

**арнайы автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша**

Өнім беруші шарт жасасу кезінде өз қызметкерлері арасынан әкімшіні айқындайды және Тапсырыс берушіге оның байланыс деректерін ұсынады. Әкімші өтінімдерді қабылдайды (оның ішінде веб-портал, эл. пошта, телекоммуникация құралдары) арқылы тапсырыс берушіден алады.

Әкімшінің өтінімді қабылдау мерзімі түскен сәттен бастап 2 сағаттан аспайды.

 "Тапсырыс берушінің өтінімін орындау жасалған шарттың міндетті шарты болып табылады"

Өтінімді мерзімінде қабылдамау, орындамау, тиісінше орындамау Шартты біржақты бұзу үшін негіз болып табылады.

**Тапсырыс беруші:** "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "№ 54 мекеме" республикалық мемлекеттік мекемесі"

**Қызмет көрсету мерзімі:** Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде.

**Бөлінген сома:** ҚҚС-сыз және қызмет көрсету үшін қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сатып алуға байланысты өнім берушінің барлық ілеспе шығыстарын қамтиды.

**Қызмет көрсету орны:** Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Темірлан тас жолы 28/1.

Төлем шарттары: көрсетілген қызметтер үшін төлемді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар фактісі бойынша өнім берушінің есеп шотына ақша қаражатын аудару арқылы жүргізеді.

**Пайдалану сипаттамалары:** белгілі бір жүрістен кейін регламенттік және регламенттік емес техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жүзеге асыру, автокөлік ақауларына техникалық мониторинг жүргізу, диагностика арқылы жасырын техникалық ақауларды анықтау, автомобильдің ақаулы бөліктерін ауыстыру.

Автокөлік ақаулары туындаған кезде Тапсырыс беруші қызмет көрсетушіге ақауларды жою және автокөліктің жұмыс қабілеттілігін тиісінше қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдау үшін өтінім береді.

Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін Өнім беруші ақаулы автокөлікті техникалық қызмет көрсету станциясының (бұдан әрі-ТҚС) аумағына қабылдайды, ақаулықты анықтау үшін оған диагностика жүргізеді және ақау актісін жасайды.

Өнім беруші Қызметтерді (күрделілігін ескере отырып) қисынды мерзімде, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Ерекше жағдайларда өнім беруші Тапсырыс берушімен келісім бойынша жөндеу жұмыстарының мерзімін өзгерте алады (негізгі қосалқы бөлшектерді сатып алу және жеткізу қажеттілігіне байланысты).

Қызметтер жасалған шарт сомасының көлемінде Тапсырыс берушімен келісу (өтінім) бойынша орындалады.

Сапалық сипаттамалары: автокөліктің тұрақты жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету, диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу, ақаулықтарды анықтау және жою.

**Орындалатын қызметтердің құнына мыналар кіреді:** жұмыстар мен қызметтердің құны, пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің құны, шығын материалдарының құны, сұйықтықтардың құны.

Өнім беруші ұсынатын қосалқы бөлшектерге, шығыс материалдарына кепілдік қамтамасыз етіледі.

**Кепілдік міндеттемелер:** орындалған қызметтерге, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарына кепілдік - көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап 6 ай.

Арнайы автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтерді сатып алынатын қызметтерді сапалы көрсету үшін қажетті кәсіптік даярлығының тиісті деңгейі бар білікті персонал жүргізуі тиіс.

* Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне сәйкес өнім берушіде ТҚС ұйымы немесе Шымкент қаласындағы филиалы болуы тиіс.
* Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін берілген арнайы автокөліктің сақталуына қызмет көрсетуші жауапты болады.

Автокөлік құралдарының саны – 6 бірлік.

Автомобильдер тізімі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Автокөліктер атауы** | **Мемлекеттік нөмері** | **Шыққан мерзімі** |
| **1** | Кiа Сеrаtо | 133 AD 17 | 2013 |
| **2** | Шевроле-Нива | 0696 / 17 | 2013 |
| **3** | ГАЗ – 3309 (автоцистерна) | 0693 / 17 |  |
| **4** | ГАЗ-330200 (изотермическая) | 0691 / 17 | 2013 |
| **5** | ГАЗ-3309 (ассенизатор) | 0695 / 17 |  |
| **6** | ГАЗ-3309 (мусоровоз) | 0694 / 17 |  |

**Кесте № 1 Жөндеу жұмыстары (кестені қараңыз):**

- автомобильдің жүру бөлігіне диагностика жүргізу;

- автомобильдің іштен жану қозғалтқышының (бұдан әрі – ІЖҚ) жұмысына диагностика жүргізу;

- Автомобильдің электр жүйесіне диагностика жүргізу;

- автомобильдің отын жүйесіне диагностика жүргізу;

- автомобильді салқындату жүйесінің диагностикасын жүргізу;

- Шанақ жұмыстары және т. б.

Автокөлік құралдарының, олардың агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің техникалық жай-күйін анықтау бойынша диагностикалық жұмыстар тапсырыс беруші жүгінгеннен кейін 1 сағат ішінде жүргізіледі.

**Қызметтердің тізбесі мен көлемі**

*Кесте №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы** | **1 автомобильге қызметтер саны** |  |  |  |
| **6 (алты) автокөлік.** |  |  |  |
| **Тапсырыс берушімен келісім бойынша диагностика жүргізілгеннен кейін орындалатын жұмыстардың ықтимал түрлері (және осы тізіммен шектелмеген басқа да жұмыс түрлері)** |  |  |  |
| 1 | Инжекторды жуу | 1 |  |  |  |
| 2 | Шар тірегін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 3 | Доңғалақ геометриясы | 1 |  |  |  |
| 4 | Тұрақтандырғыш жеңді ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 5 | Көлденең тұрақтылық тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 6 | Арқалық блоктарын ауыстыру (жиынтық) | 1 |  |  |  |
| 7 | Жанармай сүзгісін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 8 | Оталдыру шырақтарын ауыстыру, жиынтық (цилиндрлер саны бойынша) | 1 |  |  |  |
| 9 | Тежегіш қалыптарды ауыстыру, жиынтық | 1 |  |  |  |
| 10 | ІЖҚ жөндеу | 1 |  |  |  |
| 11 | Ішкі сүзгіні ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 12 | Ауа сүзгісін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 13 | Алдыңғы амортизаторлардың тіректерін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 14 | Алдыңғы тіректердің тірек мойынтіректерін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 15 | Артқы амортизаторларды ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 16 | Замена ремня ГРМ с натяжным роликом | 1 |  |  |  |
| 17 | Генератор белдігін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 18 | Алдыңғы доңғалақтардың хаб мойынтіректерін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 19 | Артқы доңғалақ мойынтіректерін ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 20 | Ауыстыру ШРУС сыртқы Арыстан./ дұрыс. алдыңғы дөңгелектер | 2 |  |  |  |
| 21 | Ауыстыру ШРУС ішкі Арыстан./ дұрыс. алдыңғы дөңгелектер | 2 |  |  |  |
| 22 | Замена прокладки крышки клапанов | 1 |  |  |  |
| 23 | Ауыстыру төсеу ГБЦ | 1 |  |  |  |
| 24 | ІЖҚ сақиналарын ауыстыру (жиынтық) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 25 | Иінді біліктің алдыңғы сальнигін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 26 | Иінді біліктің түпкі сальнигін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 27 | Су сорғысын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 28 | Жетек белдіктерін ауыстыру | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 29 | Бензин сорғысын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 30 | Сөндіргіштің қабылдау құбырын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 31 | Орташа сөндіргішті ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 32 | Артқы сөндіргішті ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 33 | Кондиционер радиаторын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 34 | Салқындату жүйесінің радиаторын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 35 | Салқындату радиаторын жөндеу | 1 |  |  |  |
| 36 | Май қысымының сенсорын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 37 | Температура сенсорын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 38 | Термостатты ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 39 | ІЖҚ бекіту жастықшаларын ауыстыру (жиынтық) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 40 | БӨП бекіту жастықшаларын ауыстыру (жиынтық) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 41 | МКПП/АКПП жөндеу | 1 |  |  |  |
| 42 | МКПП ілінісу дискісін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 43 | Ауыстыру сальника жетегінің | 1 |  |  |  |
| 44 | Тығыздағышты ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 45 | Сахнаны ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 46 | Қысқыш мойынтіректі ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 47 | Көпірдегі майды ауыстыру (техпаспорт бойынша) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 48 | Алдыңғы төменгі тұтқаны алу / орнату | 2 |  |  |  |
| 49 | Алдыңғы жоғарғы тұтқаны алу / орнату | 2 |  |  |  |
| 50 | Артқы төменгі тұтқаны алу / орнату | 2 |  |  |  |
| 51 | Артқы жоғарғы тұтқаны алу / орнату | 2 |  |  |  |
| 52 | Алдыңғы блоктардың сайленталарын ауыстыру (жиынтық) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 53 | Артқы блоктарды ауыстыру (жиынтық) | Техникалық сипаттама бойынша |  |  |  |
| 54 | Алдыңғы көпір редукторын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 55 | Артқы білік редукторын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 56 | Тұтқаны ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 57 | Кардан білігінің айқастырмасын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 58 | Сәулені ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 59 | Руль тартқышын ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 60 | Рульдік ұшты ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 61 | Рульдік трапецияны ауыстыру  | 1 |  |  |  |
| 62 | Рульдік бағанның білігін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 63 | Рульдік рейканы ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 64 | Тежегіш дискіні ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 65 | Тежегіш шлангтарды ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 66 | Негізгі тежегіш цилиндрді ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 67 | Вакуумдық күшейткішті ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 68 | Жұмыс тежегіш цилиндрін ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 69 | Генераторды жөндеу / ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 70 | Стартерді жөндеу / ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 71 | Отын бүрку жүйесін жөндеу | 1 |  |  |  |
| 72 | Фараларды, шамдарды жөндеу / ауыстыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 73 | Тұтану дистрибьюторын жөндеу | 1 |  |  |  |
| 74 | Құралдар тақтасын алу / орнату | 1 |  |  |  |
| 75 | ABS сенсорын ауыстыру | 2 |  |  |  |
| 76 | Оттегі сенсорын ауыстыру | 1 |  |  |  |
| 77 | Салқындатқышты ауыстыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 78 | Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 79 | Руль механизмінің гидрокүшейткіш сұйықтығын ауыстыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 80 | Кондиционерді толтыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 81 | Жарық-жарық беру аспаптарындағы шығыс материалдарын (Шамдарды) ауыстыру | (пайдалану жөніндегі нұсқаулық бойынша) |  |  |  |
| 82 | Жарық фараларын реттеу | 2 |  |  |  |
| 83 | Доңғалақ дискілерінің геометриялық сипаттамаларын қалпына келтіру | 4 |  |  |  |

**Кесте №2 техникалық қызмет көрсету**

- ІЖҚ майды ауыстыру (КО өндірушісінің ұсынымдары бойынша);

- АКПП, МКПП майды ауыстыру (техникалық қажеттілік бойынша);

- сүзгілерді ауыстыру (май).

*Кесте №2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы** | **1 автомобильге қызметтер саны** |
| **6 (алты) автокөлік.** |
| **Жұмыс** |
| 1 | ДВС майын ауыстыру | КО өндірушісінің ұсыныстары бойынша |
| 2 | май сүзгісін ауыстыру | КО өндірушісінің ұсыныстары бойынша |
| **Тапсырыс берушінің келісімі бойынша диагностикадан кейін орындалатын жұмыстар** |
| 1 | БӨП, АБҚ майды ауыстыру | 1 |
| **Қосалқы бөлшектер** |
| 1 | май сүзгісі | ДВС майын ауыстыру кезінде |
| 2 | мотор майы  | КО өндірушісінің ұсыныстары бойынша |
| 4 | БӨП, АБҚ майы | КО өндірушісінің ұсыныстары бойынша |

**Кесте №3 Шиномонтаж жұмыстары**

- маусымдық шиномонтаждық жұмыстар;

- бүйірлік кесулерді, пункцияларды жөндеу.

**Кесте №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы** | **1 автомобильге қызметтер саны** |
| **6 (алты) автокөлік.** |
| **Шиномонтаждау жұмыстары** |
| 1 | Маусымдық шиномонтаждау жұмыстары | Жылына 2 рет |
| 2 | Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары | Қажеттілік бойынша |
|  |  |  |

 - Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне сәйкес өнім берушінің жұмыс кестесі сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін.

 - Автокөліктерге басым тәртіппен қызмет көрсетіледі.

 - Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (және осы Тізбемен шектелмеген басқа да қызмет түрлері).