**Приложение 2**

**Техническая спецификация**

**на услуги по техническому обслуживанию турникетов (скуд) и арочного металлодетектора для Департамента экономических расследований по СКО АФМ РК**

 Адрес оказания Услуги: г.Петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева 120.

**Виды работ** **по техническому обслуживанию арочного металлодетектора (1 шт):**

* Проверка креплений корпуса.
* Проверка работоспособности, настройка.
* Чистка, проверка элементов приёмо – передающих индуктивных антенн.
* Чистка, проверка основного блока управления.
* Проверка кабелей подключения.
* Настройка чувствительности датчиков, проверка.

**Виды работ** **по техническому обслуживанию турникетов (1 шт):** сервисное обслуживание, диагностика, настройка.

- сервисное обслуживание турникета: контроль основного источника питания, осмотр устройств, оптических датчиков поворота преграждающих элементов, удаление загрязнений с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок, смазка втулок, отверстий в деталях пружин, механизмов секретного замка механической разблокировки и замка крышки, проверка надежности крепления кабелей в клемных колодках и при необходимости их подтяжка;

- сервисное обслуживание считывателей: контроль основного источника питания, очистка от пыли, проверка;

- диагностика правильной настройки программного обеспечения;

- устранение замечаний, период выполнения Услуг: по необходимости;

- составление дефектного акта на ремонт период выполнения Услуг: по необходимости;

- ремонт из материала Заказчика, период выполнения Услуг: по устной заявке Заказчика.

Прибытие специалиста: не более 2 часов с момента подачи заявки.

Оплата производится ежемесячно за фактически оказанные Услуги.

Қосымша 2

**ҚР ҚМА СҚО бойынша Экономикалық тергеу департаменті үшін турникеттерге (скуд) және аркалы металл детекторға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге Техникалық ерекшелігі**

Қызмет көрсету мекенжайы: Петропавл қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 120.

**Аркалы металл детекторға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс түрлері (1 дана):**

\* Корпустың бекітпелерін тексеру.

\* Денсаулықты тексеру, баптау.

\* Қабылдағыш-таратқыш индуктивті антенналардың элементтерін тазалау, тексеру.

\* Тазалау, негізгі басқару блогын тексеру.

\* Қосылу кабельдерін тексеру.

\* Сенсорлардың сезімталдығын реттеу, тексеру.

**Турникеттерге техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс түрлері (1 дана): сервистік қызмет көрсету, диагностика, баптау.**

- турникетке сервистік қызмет көрсету: негізгі қоректендіру көзін бақылау, құрылғыларды, бөгегіш элементтерді бұрудың оптикалық датчиктерін тексеру, бөгегіш планкаларды бұрудың оптикалық датчиктерінің саңылауларындағы бақылау сақинасының бетінен ластануларды жою, төлкелерді, серіппелер бөлшектеріндегі тесіктерді, механикалық бұғаттан шығарудың құпия құлпы мен қақпақ құлпының механизмдерін майлау, клемалық қалыптардағы кабельдердің Бекітілу сенімділігін тексеру және қажет болған жағдайда оларды тарту;

- оқырмандарға қызмет көрсету: негізгі қуат көзін бақылау, шаңнан тазарту, тексеру;

- бағдарламалық жасақтаманың дұрыс орнатылуын диагностикалау;

- ескертулерді жою, қызметтерді орындау кезеңі: қажет болған жағдайда;

- қызметтерді орындау кезеңінде жөндеуге ақау актісін жасау: қажет болған жағдайда;

- Тапсырыс берушінің материалынан жөндеу, қызметтерді орындау кезеңі: Тапсырыс берушінің ауызша өтініші бойынша.

Маманның келуі: өтінім берген сәттен бастап 2 сағаттан аспайды.

Төлем нақты көрсетілген қызметтер үшін ай сайын жүргізіледі.