**Техническая спецификация**

 Работы по изготовлению баннеров (баннерное полотно), стендов, табличек и монтаж. Общее количество не менее 600 кв.м.

Полноцветная печать на баннерном полотне плотностью не менее 440 гр./кв.м. Люверсы устанавливаются на расстоянии не менее 25 см друг от друга. Изображение на баннере разрешение не менее 720 dpi. Монтаж на месте, указанном Заказчиком, в том числе на металлические конструкции с использованием специальных крепежных элементов.

Изготовление и доставка плакатов (баннеров), стендов, табличек осуществляется по заказу Заказчика. Сроки выполнения работ от даты подписания договора до даты сдачи заказчику.Размеры баннеров определяются Заказчиком в зависимости от конкретной потребности в объеме и сроки, указанные в заявке. Доставка готовых заказов до Заказчика в течение дня с момента изготовления.

Текстовка и дизайн каждого плаката (баннера), стендов и табличек в отдельности разрабатывается Поставщиком и утверждается Заказчиком. Они могут быть изменены или дополнены в процессе разработки дизайнов.

Стоимость работ включает в себя: все расходы Поставщика по изготовлению, в том числе разработка дизайна, транспортировка, монтаж и установка, крепежные элементы.

Поставщик до начала изготовления плаката (баннера) должен снять размеры на месте установки для определения точного размера полотна. При исполнении договорных обязательств потенциальный Поставщик обязан предоставить в рамках исполнения договора на выполнение работ, накладную с указанием наименования изготавливаемой продукции, цены за единицу, в целях отражения их стоимости по бухгалтерскому учету.

**Техникалық ерекшеліктер**

Баннерлер (баннер маталары), стендтер, таблицалар жасап және орнату бойынша жұмыстар. Жалпы көлемі 600 шаршы метрден кем емес.

 Толық түсті баспа тығыздығы 440 гр./кв.м. кем емес баннерлік төсемде жасалады. Люверстер бір-бірінен 25 см кем емес қашықтықта орналастырылады. Баннердегі кескіннің ажыратымдылығы кемінде 720 dpi болуы керек. Орнату Тапсырыс берушімен көрсетілген орында, соның ішінде арнайы бекіткіш элементтерді қолдануымен метал құрылғысына бекіте отырып, жүзеге асырылады.

 Плакаттарды (баннерлерді), стендтерді, тақтайшаларды дайындау және жеткізу Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша жүзеге асырылады. Жұмыстарды орындау мерзімдері шартқа қол қойылған күннен бастап тапсырыс берушінің жеткізу мерзіміне дейін. Баннерлердің өлшемдерін көлемнің нақты қажеттілігіне және өтінімде көрсетілген уақытқа байланысты Тапсырыс беруші белгілейді. Дайын баннерлерді Тапсырыс берушіге дайын болған уақыттан бастап бір күн ішінде жеткізуге тиісті. Плакаттарды (баннерлерді) жасау және жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша және өтінімде көрсетілген көлем мен мерзімде жүзеге асырылады.

 Әрбір плакаттың (баннердің), стендтердің және таблицалардың мәтіні мен дизайнын Жеткізуші жеке әзірлейді және Тапсырыс беруші бекітеді. Олар конструкцияларды әзірлеу кезінде өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.

Жұмыстардың құны мыналарды қосады: Жеткізушінің жасау бойынша барлық шығындар, соның ішінде дизайн қалыптастыру, жеткізу, монтаж және орнату, бекіткіш элементтер.

Өнім берушіге (жеңімпазға) талаптар: Жеткізуші плакаттың (баннердің), стендтердің және таблицалардың дәл өлшемдерін нақтылау үшін оны орнататын жердің өлшемдерін анықтау керек. Шарт міндеттерін орындау барысында Жеткізуші жұмыстарды орындау бойынша шарттың аясында, бухгалтерлiк есеп бойынша оның құнын көрсету мақсатында жасалатын өнімнің атауын, бiр бiрлiктiң бағасын көрсете отырып, жүкқұжатты беруі керек.